*Հավելված N 3*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2024 թվականի փետրվարի 26 -ի*

*N 31-Ա հրամանի*

*Հավելված N 8*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2023 թվականի մարտի 1-ի*

*N 87 -Ա հրամանի*

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

**2024 թվականի «օգոստոսի» «09» թիվ «01» որոշմամբ**

Ընթացակարգի ծածկագիրը` **ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01**

Պատվիրատուն` **Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանը**, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Ակունք, Կենտրոնական խճուղի 72 հասցեում, հայտարարում է հրատապ բաց մրցույթ, որն

իրականացվում է **երկու փուլով՝ 1-ին փուլը – 2024 թվական, 2-րդ փուլ – 2025 թվական**:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել **Գնումների մասին՞ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի ընթացակարգով կազմակերպված ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի կարիքների համար << Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի կոյուղու ցանցի կառուցման >> աշխատանքների** կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

**Ընտրված մասնակիցը որոշվում է** **ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։**

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել **Կենտրոնական խճուղի 72, Ակունքի համայնքապետարանի վարչական շենք**  հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված **17-րդ օրվա ժամը 11:00-ը:**

Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա **Կենտրոնական խճուղի 72, Ակունքի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում` « 2024 » « օգոստոսի » « 26 » -ին ժամը 11:00-ին**։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` **Անուշ Գարսևանյանին:**

անունը, ազգանունը

Հեռախոս` **+37477 83 09 90**

Էլ. Փոստ` **էլ. փոստ** [**akunq.hamaynq@gmail.com**](mailto:akunq.hamaynq@gmail.com)**, garsevanyan\_anush@mail.ru:**

Պատվիրատու` **ՀՀ Կոտայքի մարզի** **Ակունքի համայնքապետարան**

**Սույն գնման գործընթացը կազմակերպվում է ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում: Ֆինանսավորումն իրականացվում է պայմանգարին կից համաձայնագրի կնքումից հետո, համայնքային /35% / և պետական բյուջեներից /65% / ՝ համապատասխանաբար մասնաբաժիններով։ Աշխատանքների կատարման դիմաց վճարումն իրականացվում է սկզբում համայնքի մասնաբաժնի չափով, այնուհետև աշխատանքների մնացած մասի կատարման հիմնավորումը հավաստող փաստաթղթերի ներկայացվելուց, հաստատվելուց և ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո իրականացվում է ֆինանսավորում՝ պետական բյուջեի մասնաբաժնով**

***Հաստատված է***

**ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01** **ծածկագրով**

***Հրատապ բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի***

***2024թ. օգոստոսի 09-ի թիվ N 1 որոշմամբ***

*«* **ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ** *»*

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«**ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`

***<<* ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈ*ՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >>* ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ   
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ**

**Գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:**

*Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:*

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ**

***<<* ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈ*ՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >>* ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ**

**ՄԱՍ I.**

1. Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

**7. Հայտի ապահովումը**

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

**ՄԱՍ II.ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ**

1. Ընդհանուր դրույթներ

2. Ընթացակարգի հայտը

3. Հավելվածներ 1-7

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***ծածկագրով անցկացվող հրատապ բաց մրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «**ՀՀԿոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան**»-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ` մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` [***akunq.hamaynq@gmail.com***](mailto:akunq.hamaynq@gmail.com)***, garsevanyan\_anush@mail.ru:***

ՄԱՍ I

1. **ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

### 1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում **<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի** ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք), որը խմբավորված է **« 1 »** չափաբաժնում`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Չափաբաժինների** | | **Չափաբաժնի անվանումը** |
| **համարները** | **գնման գինը** |
| **1** | **557 214 932 ՀՀ դրամ**  **/որից 1-ին փուլ –**  **271 864 993 ՀՀ դրամ**  **2-րդ փուլ –**  **285 349 939 ՀՀ դրամ/** | **<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»** |

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

**2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգտարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

* խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.
* որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցակում ներառվելը, դրանում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները,թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

**3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ գրավոր հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր ` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համա­պատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

**3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:**

**4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` հրատապ բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված **«17»-րդ օրվա ժամը «11:00»-**ն, **«ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Ակունք,Կենտրոնական խճուղի 72»** հասցեով:

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար «**Անուշ Գարսևանյանը**»։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակ­ցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում․[[1]](#footnote-1)

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ

**3) հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով:**

4) շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում իր կողմից հաստատված հավաստում՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով, որը հանդիսանում է նաև կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Սույն ենթակետով նախատեսված հավաստումն առանձին հավելվածով հաստատվում է նաև կնքվելիք պայմանագրով.

5) ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է ենթակապալի միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

* համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.
* եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

**5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ**

5.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում.

ա. մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համաձայն հրավերին կցված ծավալաթերթ-նախահաշվի՝ հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

ՆԳ-ն սույն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:Մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով :

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրա­պետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

**6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ**

**ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

**7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ**

**7.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում:**

**Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 3) կամ կանխիկ փողի ձևով, որի չափը հավասար է գնման գնի հինգ տոկոսին:** Եթե մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում է գնման գինը, ապա հայտի ապահովման չափը հավասար է գնային առաջարկի հինգ տոկոսին: Ընդ որում, եթե մասնակիցը հայտի ապահովումը ներկայացրել է սույն կետով սահմանված չափից ավելի, ապա հայտը համարվում է հրավերի պահանջներին բավարարող և ենթակա չէ մերժման:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի: Ընդ որում հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է անգործության ժամկետն ավարտվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե գնման ընթացակարգի արդյունքները բողոքարկված չեն: Բողոքի առկայության դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումն անփոփոխ թողնելու մասին դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա, հայտի ապահովումը պայմանագիրը կնքած անձին վերադարձվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսված լինելու վերաբերյալ կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում և պայմանագիրը լուծվում է, ապա հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը լուծվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:**

Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վերադարձման մասին սույն կետով նախատեսված ժամկետներում գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին.

7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե`

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների իսկ գնային առաջարկները գնման գները գերազանցելու դեպքում՝ գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերության պահանջները,

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

**7.4 Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված 120 /մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր/ աշխատանքային օր:**

7.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ հայտի ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**7․6 Մասնակցի հայտը ենթակա է մերժման, եթե դրանում բացակայում է հայտի ապահովումը, կամ եթե այն ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:**

**8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ**

**ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ**

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստում` սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված **«17»րդ օրվա ժամը «11:00»-ին**։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապա­րակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է`

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը,

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.3 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

8.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` **Հայաստանի Հանրապետության դրամով` հայտերի բացման նիստի օրվա դրությամբ, Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով**:

8.5 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին: Շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.6 Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ աշխատանքի կատարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.8 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյուն­քում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.9 Եթե սույն հրավերի 8.8-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.10 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքումպարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

8.11 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.12 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ, հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը:

8.13 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում:

Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

* սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.
* մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը , իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը , ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (այդ թվում շտկման ենթակա) կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է ՞Գնումների մասին՞ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.14 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.15 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.8 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնա­ժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.16 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.17 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.20 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապա­տասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.19 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.22 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.23 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

**Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում « 10 » օրացուցային օր է։** Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել*,* որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

- է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

**9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ**

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում պայմանագրում ներառվում են ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված սարքերը և սարքավորումները:

9.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո ` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը,ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

**10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ**

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ **Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր։** Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի ապահովումները:

10.2 **Որակավորման ապահովման չափը հավասար է սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գնի 30 տոկոսին**: Եթե աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ։ **Որակավորման ապահովումը մինչև համաձայնագրի կնքումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 4.2) կամ կանխիկ փողի ձևով, իսկ համաձայնագրի կնքման փուլում՝ տուժանքը փոխարինվում է բանկային երախիքով (հավելված 4) կամ կանխիկ փողով:**

**Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուից կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:**

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասովապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության պահանջները: **Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին.**

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ:

**Բանկային երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 4-ի:**

Ընդ որում, եթե աշխատանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. **Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը**: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: **Պայմանագրի ապահովումը մինչև համաձայնագրի կնքումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով, իսկ համաձայնագրի կնքման փուլում՝ տուժանքը փոխարինվում է բանկային երախիքով (հավելված 5) կամ կանխիկ փողով:**

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասովապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

**Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:** Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.**

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանւջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը բանկ ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10.8 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի կամ որակավորման ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, կցելով վճարումը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

-տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում դեպքում այն ներկայացրած մասնակցին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ**

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

**12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)**

**ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ**

**ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

 12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

 12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

**ՄԱՍ II**

**Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ**

**Բ Ա Ց Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ**

**1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

**2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ**

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

**2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.**

**2.2 ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.**

**2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).[[2]](#footnote-2)**

**2.4 հայտի ապահովում, որը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3): Ընդ որում հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող փաստաթղթի կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակը:[[3]](#footnote-3)**

**Կանխիկ փողի վճարումը հավաստող փաստաթղթի՝ վճարող դաշտում նշվում է հայտի ապահովում ներկայացնող կազմակերպության անվանումը, իսկ դեբետ/հաշիվ դաշտում ելքագրվող հաշվեհամարը։**

**2.5 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք, (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում.**

**2.6 շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում իր կողմից հաստատված հավաստում՝ համաձայն հավելված N 1.1-ի, սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով, որը հանդիսանում է նաև կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Սույն կետով նախատեսված հավաստումն առանձին հավելվածով հաստատվում է նաև կնքվելիք պայմանագրով:**

**3. ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից /բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և **1 /մեկ/ օրինակ պատճենից**: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

3.2 Սույն հրահանգի 3.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) ընթացակարգի ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

3.3 Սույն հրահանգի 3.1 և 3.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

**Հավելված N 1**

***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01****\****ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ\***

###### Հրատապ բաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

-ի կողմից «***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***» ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

հրատապ բաց մրցույթի չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

* հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` .

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

* էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` .

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

* գործունեության հասցեն է՝ .

գործունեության հասցեն

* հեռախոսահամարն է՝ :

հեռախոսի համարը

Սույնով -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են «***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\*** ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և -ն պարտավորվում է ընտրված

մասնակցի անվանում

մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում

2) «***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\*** ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

* թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
* բացակայում է հրավերով սահմանված` -ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

* Ստորև ներկայացնում է -ի իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ \*\*

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:\*\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը

Կ. Տ.

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\*- ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝*

*- եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում- հայտարարությունը լրացնելիս << տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ >> բառերը փոխարինում է <<հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1,2-ի>> բառերով,*

*-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:*

*\*\*\* պարբերությունը և հավելված 1.1 հանվում են, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ*

### **Հավելված 1.1**

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

### **ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ**

### **հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին**

-ն հավաստում է, որ «***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»\*

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրություն

Կ. Տ.

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

### **Հավելված 1.2\*\***

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**ՁԵՎ**

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

1. **Կազմակերպությունը**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

* 1. *Հայտարարագրի ներկայացումը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

1. **Բաժնետոմսերի** **ցուցակման տվյալները**
   1. *Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

* 1. *Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Վերահսկողության մակարդակը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը**
   1. *Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետության անվանումը |  |
| * + 1. Համայնքի անվանումը |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

* 1. *Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Իրական շահառուի տվյալները**
   1. *Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անունը |  |
| * + 1. Ազգանունը |  |
| * + 1. Անունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Քաղաքացիությունը |  |
| * + 1. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

* 1. *Անձը հաստատող փաստաթուղթը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Փաստաթղթի տեսակը |  |
| * + 1. Փաստաթղթի համարը |  |
| * + 1. Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Տրամադրող մարմինը |  |
| * + 1. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

* 1. *Անձի հաշվառման հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Անձի բնակության հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)*

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)*

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն  ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը | |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ | |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին  ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| * + 1. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո  ☐ Ոչ |

* 1. *Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| * + 1. Հեռախոսահամարը |  |

1. **Միջանկյալ իրավաբանական անձինք**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Իրական շահառուի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. *Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

1. **Լրացուցիչ նշումներ**

|  |
| --- |
| *Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին* |
|  |

**I. Հայտարարագրի լրացման կարգը**

1. Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.
   3. «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:
2. Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները)լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.
   2. «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.
   3. «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
3. Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը)լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.
   2. «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
4. Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.
   2. «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.
   3. «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.
   4. «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.
   5. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «**ա**» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «**բ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «**գ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «**ա**» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «**բ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «**գ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «**դ**»կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «**ե**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.
  2. «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

1. Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։
   3. «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։
2. Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։
3. Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\* 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ, ,ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։*

**Հավելված 2**

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ**

Ուսումնասիրելով «***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»\* ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չափա-**  **բաժինների համարները** | **Աշխատանքի անվանումը** | **Արժեք** (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)  **/տառերով և թվերով/** | **ԱԱՀ\*\***  **/տառերով և թվերով/** | **Ընդհանուր գինը**  **/տառերով և թվերով/** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=3+4*** |
| **1** | **<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»** |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը

Կ. Տ.

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\*եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։*

**Հավելված 3**

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է**

պատվիրատուի անվանումը

**(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ծածկագրով կազմակերպված** ընթացակարգի ծածկագիրը

**գնման ընթացակարգին (այսուհետ՝ պրինցիպալ) մասնակցելուց**

մասնակցի անվանումը

**բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 27 860 747/ քսանյոթ միլիոն ութ հարյուր վաթսուն հազար յոթ հարյուր քառասունյոթ/ ՀՀ դրամ**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 9001052023062 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի կողմից ծածկագրով

ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր:\*\* Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ [**akunq.hamaynq@gmail.com**](mailto:akunq.hamaynq@gmail.com)**, garsevanyan\_anush@mail.ru** էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\*Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գինը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա « իննսուն աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր» բառերով:*

**Հավելված 4**

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(որակավորման ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է**

պատվիրատուի անվանումը

**(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ծածկագրով կազմակերպված** ընթացակարգի ծածկագիրը

**գնման ընթացակարգի արդյունքում**

ընտրված մասնակցի անվանումը

**(այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N** կնքվելիք պայմանագրի համարը

**պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 9001052023062 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև օրվան

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը

հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:\*\* Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ *՝* [***akunq.hamaynq@gmail.com***](mailto:akunq.hamaynq@gmail.com)***,*** [***garsevanyan\_anush@mail.ru***](mailto:garsevanyan_anush@mail.ru)էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

**Հավելված 4.2**

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

**(որակավորման ապահովում)**

ք․ « » 20 թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումըԸնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. **Համաձայնության առարկան**

* 1. Ընկերությունը մասնակցում է **ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի**\*(այսուհետ`

պատվիրատուի անվանումը

Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` «***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»\* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

* 1. Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. **Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`**

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\*** | |
| 2. Թիվ | |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` **ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան** | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ **` 03546083** | |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` **ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան** | |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N)  **Հ/Հ 9001052023062** | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` | |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` *(որակավորման ապահովման համար)* | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.բ.  Կ.Տ. | 21.ա.  Վճարողի ստորագրությունները`  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն    /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ.  24.գ "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ թ. | 23.բ. Կ.Տ.    23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. |

*\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | **<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները** | **Նշված դաշտի/**  **վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում** | **Վավերապայմանի լրացման պահանջը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** | **Վավերապայմանը**  **լրացնող կողմը`**  **շահառուն կամ վճարողը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | Պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «որակավորման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը,  որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին)  Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր  այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ  դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից  թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | Պարտադիր | Պարտադիր՝  լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից  թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | պարտադիր  վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

**Հավելված 5**

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(պայմանագրի ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է**

պատվիրատուի անվանումը

**(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև**  ընտրված մասնակցի անվանումը

**կնքվելիք N պայմանագրից բխող պրինցիպալի**

կնքվելիք պայմանագրի համարը

**պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի Հ/Հ 9001052023062 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիք

N պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի [**akunq.hamaynq@gmail.com**](mailto:akunq.hamaynq@gmail.com)**,** [**garsevanyan\_anush@mail.ru**](mailto:garsevanyan_anush@mail.ru)

քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված

կնքվելիք պայմանագրի համարը

փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

**Հավելված 5.1**

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

**(պայմանագրի ապահովում)**

ք․ « » 20 թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումըԸնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է  **ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի**\* (այսուհետ` պատվիրատուի անվանումը Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` «***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»\* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

* 1. Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:
  2. Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:
  3. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`**

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\*** | |
| 2. Թիվ | |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` **ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան** | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ **` 03546083** | |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` **ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան** | |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N)  **Հ/Հ 9001052023062** | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` | |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` *(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)* | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.բ.  Կ.Տ. | 21.ա.  Վճարողի ստորագրությունները`  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն    /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/    /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ.  24.գ "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ թ. | 23.բ. Կ.Տ.    23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. |

*\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | **<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները** | **Նշված դաշտի/**  **վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում** | **Վավերապայմանի լրացման պահանջը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** | **Վավերապայմանը**  **լրացնող կողմը`**  **շահառուն կամ վճարողը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | Պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | Պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | Պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | Պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը,  որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին)  Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | Պարտադիր | պարտադիր  այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ  դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից  թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | Պարտադիր | Պարտադիր՝  լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | Պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից  թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | պարտադիր  վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | Պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։*

**Հավելված 7**

«***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***»**\* ծածկագրով**

**Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի**

**<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >>**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N**

գ․ Ախուրյան « » 2024թ.

«**Ակունքի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), և \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ն, ի դեմս տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ի, որը գործում է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **<< Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի կոյուղու ցանցի կառուցման >> աշխատանքները** (այսուհետ`

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։ Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «***ԿՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/01***» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան։

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին կից հավելվածի ուժի մեջ մտնելու օրվաից և կատարման ժամկետը սահմանվում է` \_600 օր /2 փուլը միասին**/:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով ։

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը` պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել մինչև 10 օրվա ընթացքում:

Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնոյթյունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնոթյունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է`**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **1095 օրացուցային օր**։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

**4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 օրինակ (հավելված N 4):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահման­ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանա­գրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

**5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -------------- (------------------) ՀՀ դրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում`

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների` պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը։

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[[4]](#footnote-4) Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Խախտումը | Պատասխանատվությունը |
| 1 | Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը | Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5% չափով |
| 2 | Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը | Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5% չափով |
| 3 | Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական(այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանելը | Տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5% չափով |

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[[5]](#footnote-5)

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:[[6]](#footnote-6)

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա­վորու­թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատա­րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգպատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:[[7]](#footnote-7)

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  Ակունքի համայնքապետարան  Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ. ՀՎՀՀ 03546083  Բանկը`ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան Հ/Հ 90010 2575058  Հ/Հ 900102000750  Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։*

***Հավելված թիվ 1***

**«» *20 թ. կնքված***

***ծածկագրով պայմանագրի***

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >>**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

***1-ին փուլ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Հ/Հ |  | **Աշխատանքների անվանումը** | **Չափի միա-վորը** | **Քանակը** | Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով) | Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով) | Ընդհանուր արժեքը % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ***1.Կոյուղու կոլեկտոր Կ7*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային և բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 1-172 | Քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 19,9 | **1,008** | **20,05** |  |
| 1,2 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 41,79 | **0,197** | **8,22** |  |
| 1,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 41,79 | **0,131** | **5,48** |  |
| 1,4 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 562,2 | **0,610** | **342,81** |  |
| 1,5 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 289,6 | **0,752** | **217,88** |  |
| 1,6 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 17,4 | **6,008** | **104,46** |  |
| 1,7 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 564,72 | **0,197** | **111,01** |  |
| 1,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 564,72 | **0,131** | **74,01** |  |
| 1,9 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 47,7 | **6,870** | **327,68** |  |
| 1,10 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 203,1 | **5,399** | **1096,48** |  |
| 1,11 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 579,6 | **0,066** | **38,18** |  |
| 1,12 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 579,6 | **0,081** | **46,88** |  |
| 1,13 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 289,6 | **0,094** | **27,17** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **2420,32** | 1,07 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 1,14 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 658,0 | **8,317** | **5472,31** |  |
| 1,15 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 110,0 | **0,711** | **78,16** |  |
| 1,16 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,658 | **336,263** | **221,26** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **5771,73** | 2,55 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-4, ԳԴՀ-1-14, D=1, Hբան=1,14-1,30* |  |  |  |  |  |
| 1,17 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 18,2 | **42,732** | **777,73** |  |
| 1,18 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 5,200 | **36,898** | **191,87** |  |
| 1,19 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 8,88 | **42,083** | **373,70** |  |
| 1,20 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **29,618** | **533,12** |  |
| 1,21 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **26,327** | **473,89** |  |
| 1,22 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **122,989** | **2213,80** |  |
| 1,23 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,1080 | **711,944** | **76,89** |  |
| 1,24 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 79,1 | **1,106** | **87,46** |  |
| 1,25 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,108 | **13,303** | **1,44** |  |
| 1,26 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 27 | **0,661** | **17,85** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4747,74** | 2,10 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի*** |  |  |  | **12939,79** | 5,71 |
|  |  | ***2.Կոյուղու կոլեկտոր Կ8*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 2,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 2114,0 | **0,105** | **221,64** |  |
| 2,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 79,8 | **1,008** | **80,41** |  |
| 2,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 167,58 | **0,197** | **32,94** |  |
| 2,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 167,58 | **0,131** | **21,96** |  |
| 2,5 | 1-51 | III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 209,5 | **0,441** | **92,36** |  |
| 2,6 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 63,6 | **0,610** | **38,80** |  |
| 2,7 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 365,9 | **0,752** | **275,29** |  |
| 2,8 | 1-961 | III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 6,5 | **6,008** | **38,93** |  |
| 2,9 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 2,0 | **6,008** | **11,82** |  |
| 2,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 713,51 | **0,197** | **140,26** |  |
| 2,11 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 713,51 | **0,131** | **93,51** |  |
| 2,12 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 37,6 | **6,870** | **258,30** |  |
| 2,13 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 159,9 | **5,399** | **863,26** |  |
| 2,14 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 281,6 | **0,066** | **18,55** |  |
| 2,15 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 281,6 | **0,081** | **22,78** |  |
| 2,16 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 365,9 | **0,094** | **34,32** |  |
| 2,17 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 725,2 | **1,688** | **1224,23** |  |
| 2,18 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 725,2 | **5,688** | **4124,83** |  |
| 2,19 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 725,2 | **4,054** | **2940,29** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **10534,49** | 4,65 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 2,20 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 518,0 | **8,317** | **4307,99** |  |
| 2,21 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 87,0 | **0,711** | **61,82** |  |
| 2,22 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,518 | **336,263** | **174,18** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **4543,99** | 2,01 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-2, ԳԴՀ-1-12, D=1, Hբան=1,19-1,47* |  |  |  |  |  |
| 2,23 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 14,9 | **42,732** | **636,71** |  |
| 2,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,100 | **36,898** | **151,28** |  |
| 2,25 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 7,58 | **42,083** | **318,99** |  |
| 2,26 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **29,618** | **414,65** |  |
| 2,27 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 13,0 | **26,327** | **342,25** |  |
| 2,28 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **39,491** | **39,49** |  |
| 2,29 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **122,989** | **1721,85** |  |
| 2,30 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0840 | **711,944** | **59,80** |  |
| 2,31 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 64,6 | **1,106** | **71,43** |  |
| 2,32 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,084 | **13,303** | **1,12** |  |
| 2,33 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 21 | **0,661** | **13,89** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **3771,45** | 1,66 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի*** |  |  |  | **18849,93** | 8,32 |
|  |  | ***3.Կոյուղու կոլեկտոր Կ14*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  | = |  |  |  |
| 3,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 1114,0 | **0,105** | **116,80** |  |
| 3,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 84,6 | **1,008** | **85,24** |  |
| 3,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 177,66 | **0,197** | **34,92** |  |
| 3,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 177,66 | **0,131** | **23,28** |  |
| 3,5 | 1-51 | III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 1011,1 | **0,441** | **445,73** |  |
| 3,6 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 1361,9 | **0,610** | **830,42** |  |
| 3,7 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 4,4 | **0,752** | **3,31** |  |
| 3,8 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 42,1 | **6,008** | **253,04** |  |
| 3,9 | 1-961 | III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 31,3 | **6,008** | **187,87** |  |
| 3,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 7,70 | **0,197** | **1,51** |  |
| 3,11 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 7,70 | **0,131** | **1,01** |  |
| 3,12 | 1-449, 1-1171 | Լիցքի ստեղծում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ օգտակարա հանույթի բնահողերից, լիցքի խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 550,00 | **0,297** | **163,49** |  |
| 3,13 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 146,1 | **6,870** | **1003,66** |  |
| 3,14 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 727,7 | **5,399** | **3928,67** |  |
| 3,15 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 2446,4 | **0,066** | **161,15** |  |
| 3,16 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 2446,4 | **0,081** | **197,86** |  |
| 3,17 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 4,4 | **0,094** | **0,41** |  |
| 3,18 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 746,2 | **1,688** | **1259,68** |  |
| 3,19 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 746,2 | **5,688** | **4244,28** |  |
| 3,20 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 746,2 | **4,054** | **3025,44** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **15967,79** | 7,05 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 3,21 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 533,0 | **8,317** | **4432,74** |  |
| 3,22 | 23-10, կիրառելի | Կոյուղու DN300 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 1070,0 | **12,475** | **13348,24** |  |
| 3,23 | 23-11, կիրառելի | Կոյուղու DN400 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 412,0 | **25,973** | **10700,76** |  |
| 3,24 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 89,0 | **0,711** | **63,24** |  |
| 3,25 | ինֆորմ | Փ300մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 179,0 | **1,989** | **356,12** |  |
| 3,26 | ինֆորմ | Փ400մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 69,0 | **2,631** | **181,55** |  |
| 3,27 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,533 | **336,263** | **179,23** |  |
| 3,28 | 25-464 կիրառելի, k=0.6 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN300 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 1,070 | **672,525** | **719,60** |  |
| 3,29 | 25-464 կիրառելի, | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN400 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,412 | **1120,875** | **461,80** |  |
| 3,30 | 22-373 | Սեպավոր փական Փ200մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | հատ | 1,0 | **131,180** | **131,18** |  |
| 3,31 | 22-69 | Պողպատե խողովակ Փ219x5մմ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ | մ | 8,000 | **23,266** | **186,13** |  |
| 3,32 | 22-401, k=0.5 | Պողպատե Փ219մմ խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցմամբ | տեղ | 2,0 | **6,085** | **12,17** |  |
| 3,33 | 22-362 | Պողպատե ձևավոր մասեր- արմունկ Փ200մմ 2 հատ, տեղադրում | տ | 0,0400 | **1263,769** | **50,55** |  |
| 3,34 | Մետալ գրուպ | Պողպատե արմունկ Փ200մմ, a=450 , արժեք մատակարարում | հատ | 2,0 | **26,801** | **53,60** |  |
| 3,35 | 6-30 | Միաձույլ B12.5 դասի բետոնե հենարանի ստեղծում , ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 0,200 | **67,529** | **13,51** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **30890,42** | 13,63 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-10, ԳԴՀ-1-39, D=1, Hբան=1,15-2.14* |  |  |  |  |  |
| 3,36 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 53,5 | **42,732** | **2286,17** |  |
| 3,37 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 14,20 | **36,898** | **523,95** |  |
| 3,38 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 27,16 | **42,083** | **1142,97** |  |
| 3,39 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 49,0 | **29,618** | **1451,28** |  |
| 3,40 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 44,0 | **26,327** | **1158,39** |  |
| 3,41 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **39,491** | **276,43** |  |
| 3,42 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 49,0 | **122,989** | **6026,46** |  |
| 3,43 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,313 | **711,944** | **222,84** |  |
| 3,44 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 244,1 | **1,106** | **269,91** |  |
| 3,45 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 1 | **13,303** | **13,30** |  |
| 3,46 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 73,5 | **0,661** | **48,60** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **13420,30** | 5,92 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի*** |  |  |  | **60278,50** | 26,61 |
|  |  | ***4.Կոյուղու կոլեկտոր Կ20*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 4,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 359,0 | **0,105** | **37,64** |  |
| 4,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 41,6 | **1,008** | **41,92** |  |
| 4,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 87,36 | **0,197** | **17,17** |  |
| 4,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 87,36 | **0,131** | **11,45** |  |
| 4,5 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 505,6 | **0,762** | **385,35** |  |
| 4,6 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 127,7 | **1,008** | **128,67** |  |
| 4,7 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 261,79 | **0,197** | **51,46** |  |
| 4,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 261,79 | **0,131** | **34,31** |  |
| 4,9 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 12,5 | **6,870** | **85,87** |  |
| 4,10 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 53,1 | **5,399** | **286,67** |  |
| 4,11 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 505,6 | **0,066** | **33,30** |  |
| 4,12 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 505,6 | **0,081** | **40,89** |  |
| 4,13 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 127,7 | **0,094** | **11,98** |  |
| 4,14 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 240,8 | **1,688** | **406,50** |  |
| 4,15 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 240,8 | **5,688** | **1369,64** |  |
| 4,16 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 240,8 | **4,054** | **976,31** |  |
| 4,17 | 1-226 PE | Փոսորակի և խրամուղու շեպերի ժամանակավոր ամրացում կայուն գրունտներում խորհությունը 3մ-ից ավել, ներառյալ ծախսվող փայտանյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 63,3 | **3,339** | **211,47** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **4130,61** | 1,82 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 4,18 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 172,0 | **8,317** | **1430,45** |  |
| 4,19 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 29,0 | **0,711** | **20,61** |  |
| 4,20 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,172 | **336,263** | **57,84** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **1508,90** | 0,67 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1, ԳԴՀ-1-4, D=1, Hբան=1,15-3.62* |  |  |  |  |  |
| 4,21 | 23-111 | D1500 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 5,5 | **26,465** | **145,56** |  |
| 4,22 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 3,8 | **42,732** | **162,38** |  |
| 4,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 1,75 | **36,898** | **64,57** |  |
| 4,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 3,81 | **42,083** | **160,34** |  |
| 4,25 | շուկա | КЦД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **62,527** | **125,05** |  |
| 4,26 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **29,618** | **88,85** |  |
| 4,27 | շուկա | КЦ-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 | **65,818** | **263,27** |  |
| 4,28 | շուկա | КЦ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **43,604** | **130,81** |  |
| 4,29 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **39,491** | **118,47** |  |
| 4,30 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **26,327** | **26,33** |  |
| 4,31 | ինֆորմ | КЦП-1-15-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.21մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **155,818** | **311,64** |  |
| 4,32 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **122,989** | **368,97** |  |
| 4,33 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0684 | **711,944** | **48,70** |  |
| 4,34 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 48,3 | **1,106** | **53,41** |  |
| 4,35 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,0684 | **13,303** | **0,91** |  |
| 4,36 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 7,5 | **0,661** | **4,96** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **2074,21** | 0,92 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի*** |  |  |  | **7713,72** | 3,40 |
|  |  | ***5.Կոյուղու կոլեկտոր Կ20-1*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 5,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 57,0 | **0,105** | **5,98** |  |
| 5,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 4,2 | **1,008** | **4,23** |  |
| 5,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 8,82 | **0,197** | **1,73** |  |
| 5,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 8,82 | **0,131** | **1,16** |  |
| 5,5 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 6,6 | **0,762** | **5,03** |  |
| 5,6 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 19,8 | **1,008** | **19,95** |  |
| 5,7 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 40,59 | **0,197** | **7,98** |  |
| 5,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 40,59 | **0,131** | **5,32** |  |
| 5,9 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 2,0 | **6,870** | **13,74** |  |
| 5,10 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 8,3 | **5,399** | **44,81** |  |
| 5,11 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 6,6 | **0,066** | **0,43** |  |
| 5,12 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 6,6 | **0,081** | **0,53** |  |
| 5,13 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 19,8 | **0,094** | **1,86** |  |
| 5,14 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 37,8 | **1,688** | **63,81** |  |
| 5,15 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 37,8 | **5,688** | **215,00** |  |
| 5,16 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 37,8 | **4,054** | **153,26** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **544,82** | 0,24 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 5,17 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 27,0 | **8,317** | **224,55** |  |
| 5,18 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **0,711** | **3,55** |  |
| 5,19 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,027 | **336,263** | **9,08** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **237,18** | 0,10 |
|  |  | *Ե/բ ԳԴՀ-1, D=1, Hբան=1,2* |  |  |  |  |  |
| 5,20 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 1,0 | **42,732** | **42,73** |  |
| 5,21 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 0,30 | **36,898** | **11,07** |  |
| 5,22 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 0,48 | **42,083** | **20,20** |  |
| 5,23 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **29,618** | **29,62** |  |
| 5,24 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **26,327** | **26,33** |  |
| 5,25 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **122,989** | **122,99** |  |
| 5,26 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,006 | **711,944** | **4,27** |  |
| 5,27 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 4,3 | **1,106** | **4,75** |  |
| 5,28 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,006 | **13,303** | **0,08** |  |
| 5,29 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 1,5 | **0,661** | **0,99** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **263,03** | 0,12 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի*** |  |  |  | **1045,04** | 0,46 |
|  |  | ***6.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-21*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 6,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 177,0 | **0,762** | **134,90** |  |
| 6,2 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 41,7 | **1,008** | **42,02** |  |
| 6,3 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 85,49 | **0,197** | **16,80** |  |
| 6,4 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 85,49 | **0,131** | **11,20** |  |
| 6,5 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 6,1 | **6,870** | **41,91** |  |
| 6,6 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 25,9 | **5,399** | **139,83** |  |
| 6,7 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 177,0 | **0,066** | **11,66** |  |
| 6,8 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 177,0 | **0,081** | **14,32** |  |
| 6,9 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 41,7 | **0,094** | **3,91** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **416,55** | 0,18 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 6,10 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 84,0 | **8,317** | **698,59** |  |
| 6,11 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **0,711** | **9,95** |  |
| 6,12 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,084 | **336,263** | **28,25** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **736,79** | 0,33 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1, ԳԴՀ-1,2, D=1, Hբան=1,15-2.22* |  |  |  |  |  |
| 6,13 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 3,6 | **42,732** | **153,84** |  |
| 6,14 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 0,90 | **36,898** | **33,21** |  |
| 6,15 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 1,67 | **42,083** | **70,28** |  |
| 6,16 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **29,618** | **88,85** |  |
| 6,17 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **26,327** | **52,65** |  |
| 6,18 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **39,491** | **78,98** |  |
| 6,19 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **122,989** | **368,97** |  |
| 6,20 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,024 | **711,944** | **17,09** |  |
| 6,21 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 19 | **1,106** | **21,01** |  |
| 6,22 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,024 | **13,303** | **0,32** |  |
| 6,23 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 4,5 | **0,661** | **2,98** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **888,17** | 0,39 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 6-րդ բաժնի*** |  |  |  | **2041,50** | 0,90 |
|  |  | ***7.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-22*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 7,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 159,0 | **0,105** | **16,67** |  |
| 7,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 12,3 | **1,008** | **12,39** |  |
| 7,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 25,83 | **0,197** | **5,08** |  |
| 7,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 25,83 | **0,131** | **3,39** |  |
| 7,5 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 846,1 | **0,762** | **644,86** |  |
| 7,6 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 213,2 | **1,008** | **214,83** |  |
| 7,7 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 437,06 | **0,197** | **85,92** |  |
| 7,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 437,06 | **0,131** | **57,28** |  |
| 7,9 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 27,6 | **6,870** | **189,60** |  |
| 7,10 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 117,6 | **5,399** | **634,89** |  |
| 7,11 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 846,1 | **0,066** | **55,73** |  |
| 7,12 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 846,1 | **0,081** | **68,43** |  |
| 7,13 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 213,2 | **0,094** | **20,00** |  |
| 7,14 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 72,8 | **1,688** | **122,90** |  |
| 7,15 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 72,8 | **5,688** | **414,08** |  |
| 7,16 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 72,8 | **4,054** | **295,16** |  |
| 7,17 | 1-226 PE | Փոսորակի և խրամուղու շեպերի ժամանակավոր ամրացում կայուն գրունտներում խորհությունը 3մ-ից ավել, ներառյալ ծախսվող փայտանյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 105,9 | **3,339** | **353,72** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **3194,93** | 1,41 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 7,18 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 381,0 | **8,317** | **3168,62** |  |
| 7,19 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 64,0 | **0,711** | **45,47** |  |
| 7,20 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,381 | **336,263** | **128,12** |  |
| 7,21 | 22-366 կիրառելի | Պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր եռաբաշխիկ Փ200մմ, SN8, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1,0 | **49,184** | **49,18** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **3391,39** | 1,50 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1-4, ԳԴՀ-1-8, D=1, Hբան=1,16-3.97* |  |  |  |  |  |
| 7,22 | 23-111 | D1500 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 8,7 | **26,465** | **230,25** |  |
| 7,23 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 10,3 | **42,732** | **440,14** |  |
| 7,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 3,93 | **36,898** | **145,01** |  |
| 7,25 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 8,22 | **42,083** | **345,92** |  |
| 7,26 | շուկա | КЦД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **62,527** | **187,58** |  |
| 7,27 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **29,618** | **266,56** |  |
| 7,28 | շուկա | КЦ-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **65,818** | **460,72** |  |
| 7,29 | շուկա | КЦ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 | **43,604** | **174,42** |  |
| 7,30 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **39,491** | **78,98** |  |
| 7,31 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **26,327** | **236,94** |  |
| 7,32 | ինֆորմ | КЦП-1-15-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.21մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **155,818** | **467,46** |  |
| 7,33 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **122,989** | **1106,90** |  |
| 7,34 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,136 | **711,944** | **96,82** |  |
| 7,35 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 93,9 | **1,106** | **103,83** |  |
| 7,36 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,136 | **13,303** | **1,81** |  |
| 7,37 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 18 | **0,661** | **11,90** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4355,24** | 1,92 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 7-րդ բաժնի*** |  |  |  | **10941,56** | 4,83 |
|  |  | ***8.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-23*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 8,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 327,0 | **0,105** | **34,28** |  |
| 8,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 25,3 | **1,008** | **25,49** |  |
| 8,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 53,13 | **0,197** | **10,44** |  |
| 8,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 53,13 | **0,131** | **6,96** |  |
| 8,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 101,1 | **0,610** | **61,63** |  |
| 8,6 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 112,4 | **0,752** | **84,57** |  |
| 8,7 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 3,1 | **6,008** | **18,78** |  |
| 8,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 219,18 | **0,197** | **43,09** |  |
| 8,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 219,18 | **0,131** | **28,72** |  |
| 8,10 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 11,3 | **6,870** | **77,63** |  |
| 8,11 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 48,1 | **5,399** | **259,68** |  |
| 8,12 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 104,2 | **0,066** | **6,86** |  |
| 8,13 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 104,2 | **0,081** | **8,43** |  |
| 8,14 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 112,4 | **0,094** | **10,54** |  |
| 8,15 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 218,4 | **1,688** | **368,69** |  |
| 8,16 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 218,4 | **5,688** | **1242,23** |  |
| 8,17 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 218,4 | **4,054** | **885,49** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **3173,52** | 1,40 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 8,18 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 156,0 | **8,317** | **1297,39** |  |
| 8,19 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 26,0 | **0,711** | **18,47** |  |
| 8,20 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,156 | **336,263** | **52,46** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **1368,32** | 0,60 |
|  |  | *Ե/բ ԳԴՀ-1-5, D=1, Hբան=1,2-1.58* |  |  |  |  |  |
| 8,21 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 5,6 | **42,732** | **239,30** |  |
| 8,22 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 1,50 | **36,898** | **55,35** |  |
| 8,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 3,03 | **42,083** | **127,51** |  |
| 8,24 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **29,618** | **148,09** |  |
| 8,25 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **26,327** | **131,64** |  |
| 8,26 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **122,989** | **614,94** |  |
| 8,27 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,030 | **711,944** | **21,36** |  |
| 8,28 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 21,1 | **1,106** | **23,33** |  |
| 8,29 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,030 | **13,303** | **0,40** |  |
| 8,30 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 7,5 | **0,661** | **4,96** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **1366,87** | 0,60 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 8-րդ բաժնի*** |  |  |  | **5908,71** | 2,61 |
|  |  | ***9.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-24*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 9,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 368,0 | **0,105** | **38,58** |  |
| 9,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 27,5 | **1,008** | **27,71** |  |
| 9,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 57,75 | **0,197** | **11,35** |  |
| 9,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 57,75 | **0,131** | **7,57** |  |
| 9,5 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 536,6 | **0,762** | **408,98** |  |
| 9,6 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 267,5 | **1,008** | **269,54** |  |
| 9,7 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 548,38 | **0,197** | **107,80** |  |
| 9,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 548,38 | **0,131** | **71,87** |  |
| 9,9 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 34,4 | **6,870** | **236,32** |  |
| 9,10 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 146,6 | **5,399** | **791,46** |  |
| 9,11 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 536,6 | **0,066** | **35,35** |  |
| 9,12 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 536,6 | **0,081** | **43,40** |  |
| 9,13 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 267,5 | **0,094** | **25,09** |  |
| 9,14 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 245,0 | **1,688** | **413,59** |  |
| 9,15 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 245,0 | **5,688** | **1393,52** |  |
| 9,16 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 245,0 | **4,054** | **993,34** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **4875,47** | 2,15 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 9,17 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 475,0 | **8,317** | **3950,38** |  |
| 9,18 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 80,0 | **0,711** | **56,84** |  |
| 9,19 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,475 | **336,263** | **159,72** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **4166,94** | 1,84 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1-10, ԳԴՀ-1-3, D=1, Hբան=1,2-2.21* |  |  |  |  |  |
| 9,20 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 14,4 | **42,732** | **615,34** |  |
| 9,21 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 3,80 | **36,898** | **140,21** |  |
| 9,22 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 6,93 | **42,083** | **291,63** |  |
| 9,23 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 13,0 | **29,618** | **385,03** |  |
| 9,24 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **39,491** | **197,45** |  |
| 9,25 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 10,0 | **26,327** | **263,27** |  |
| 9,26 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 13,0 | **122,989** | **1598,86** |  |
| 9,27 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,097 | **711,944** | **69,06** |  |
| 9,28 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 73,7 | **1,106** | **81,49** |  |
| 9,29 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,097 | **13,303** | **1,29** |  |
| 9,30 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 19,5 | **0,661** | **12,89** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **3656,54** | 1,61 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 9-րդ բաժնի*** |  |  |  | **12698,95** | 5,61 |
|  |  | ***10.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-25*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 10,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 532,0 | **0,105** | **55,78** |  |
| 10,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 41,9 | **1,008** | **42,22** |  |
| 10,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 87,99 | **0,197** | **17,30** |  |
| 10,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 87,99 | **0,131** | **11,53** |  |
| 10,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 32,4 | **0,610** | **19,76** |  |
| 10,6 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 1,00 | **6,008** | **6,02** |  |
| 10,7 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 162,4 | **0,762** | **123,77** |  |
| 10,8 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 182,3 | **1,008** | **183,69** |  |
| 10,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 373,72 | **0,197** | **73,47** |  |
| 10,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 373,72 | **0,131** | **48,98** |  |
| 10,11 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 18,4 | **6,870** | **126,40** |  |
| 10,12 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 78,4 | **5,399** | **423,26** |  |
| 10,13 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 195,8 | **0,066** | **12,90** |  |
| 10,14 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 195,8 | **0,081** | **15,84** |  |
| 10,15 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 182,3 | **0,094** | **17,10** |  |
| 10,16 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 355,6 | **1,688** | **600,30** |  |
| 10,17 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 355,6 | **5,688** | **2022,60** |  |
| 10,18 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 355,6 | **4,054** | **1441,77** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **5242,67** | 2,31 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 10,14 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 254,0 | **8,317** | **2112,41** |  |
| 10,15 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 43,0 | **0,711** | **30,55** |  |
| 10,16 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,254 | **336,263** | **85,41** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **2228,38** | 0,98 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1-7, ԳԴՀ-1, D=1, Hբան=1,16-1.79* |  |  |  |  |  |
| 10,17 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 9,3 | **42,732** | **397,41** |  |
| 10,18 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 2,30 | **36,898** | **84,87** |  |
| 10,19 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 5,01 | **42,083** | **210,83** |  |
| 10,20 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 8,0 | **29,618** | **236,94** |  |
| 10,21 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **39,491** | **78,98** |  |
| 10,22 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 6,0 | **26,327** | **157,96** |  |
| 10,23 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 8,0 | **122,989** | **983,91** |  |
| 10,24 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,048 | **711,944** | **34,17** |  |
| 10,25 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 41,2 | **1,106** | **45,56** |  |
| 10,26 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,048 | **13,303** | **0,64** |  |
| 10,27 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 12,0 | **0,661** | **7,93** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **2239,21** | 0,99 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 10-րդ բաժնի*** |  |  |  | **9710,26** | 4,29 |
|  |  | ***11.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-26*** |  |  |  |  |  |
| 11,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 844,0 | **0,105** | **88,49** |  |
| 11,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 106,4 | **1,008** | **107,21** |  |
| 11,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 223,44 | **0,197** | **43,92** |  |
| 11,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 223,44 | **0,131** | **29,28** |  |
| 11,5 | 1-51 | III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 639,5 | **0,441** | **281,92** |  |
| 11,6 | 1-961 | III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 19,8 | **6,008** | **118,83** |  |
| 11,7 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 525,16 | **0,610** | **320,22** |  |
| 11,8 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 16,24 | **6,008** | **97,58** |  |
| 11,9 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 1494,6 | **0,762** | **1139,13** |  |
| 11,10 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 874,0 | **1,008** | **880,66** |  |
| 11,11 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 1791,7 | **0,197** | **352,21** |  |
| 11,12 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 1791,7 | **0,131** | **234,81** |  |
| 11,13 | 1-449, 1-1171 | Լիցքի ստեղծում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 20մ օգտակարա հանույթի բնահողերից, լիցքի խտացումով 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 27,40 | **0,297** | **8,14** |  |
| 11,14 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 101,9 | **6,870** | **700,02** |  |
| 11,15 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 493,6 | **5,399** | **2664,82** |  |
| 11,16 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 2695,3 | **0,066** | **177,54** |  |
| 11,17 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 2695,3 | **0,081** | **218,00** |  |
| 11,18 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 874,0 | **0,094** | **81,98** |  |
| 11,19 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 561,4 | **1,688** | **947,72** |  |
| 11,20 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 561,4 | **5,688** | **3193,16** |  |
| 11,21 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 561,4 | **4,054** | **2276,17** |  |
| 11,22 | 1-225 PE | Փոսորակի և խրամուղու շեպերի ժամանակավոր ամրացում ոչ կայուն գրունտներում խորհությունը 3մ-ից ավել, ներառյալ ծախսվող փայտանյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 119,7 | **4,449** | **532,49** |  |
| 11,23 | 1-226 PE | Փոսորակի և խրամուղու շեպերի ժամանակավոր ամրացում կայուն գրունտներում խորհությունը 3մ-ից ավել, ներառյալ ծախսվող փայտանյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 219,3 | **3,339** | **732,21** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **15226,52** | 6,72 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 11,24 | 23-10, կիրառելի | Կոյուղու DN300 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 1025,0 | **12,475** | **12786,86** |  |
| 11,25 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 381,0 | **8,317** | **3168,62** |  |
| 11,26 | ինֆորմ | Փ300մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 171,0 | **1,989** | **340,20** |  |
| 11,27 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 64,0 | **0,711** | **45,47** |  |
| 11,28 | 25-464 կիրառելի, k=0.6 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN300 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 1,025 | **672,525** | **689,34** |  |
| 11,29 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,381 | **336,263** | **128,12** |  |
| 11,30 | 22-366 կիրառելի | Պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր եռաբաշխիկ Փ200մմ, SN8, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1,0 | **49,184** | **49,18** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **17207,79** | 7,60 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1-21, ԳԴՀ-1-21, D=1, Hբան=1,20-4.28* |  |  |  |  |  |
| 11,31 | 23-111 | D1500 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 21,5 | **26,465** | **569,00** |  |
| 11,32 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 42,6 | **42,732** | **1820,39** |  |
| 11,33 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 13,23 | **36,898** | **488,16** |  |
| 11,34 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 30,15 | **42,083** | **1268,80** |  |
| 11,35 | շուկա | КЦД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **62,527** | **437,69** |  |
| 11,36 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 35,0 | **29,618** | **1036,63** |  |
| 11,37 | շուկա | КЦ-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 20,0 | **65,818** | **1316,35** |  |
| 11,38 | շուկա | КЦ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **43,604** | **218,02** |  |
| 11,39 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 17,0 | **39,491** | **671,34** |  |
| 11,40 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 24,0 | **26,327** | **631,85** |  |
| 11,41 | ինֆորմ | КЦП-1-15-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.21մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **155,818** | **1090,73** |  |
| 11,42 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 35,0 | **122,989** | **4304,61** |  |
| 11,43 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,4036 | **711,944** | **287,34** |  |
| 11,44 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 319,4 | **1,106** | **353,17** |  |
| 11,45 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,4036 | **13,303** | **5,37** |  |
| 11,46 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 63,0 | **0,661** | **41,66** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **14541,09** | 6,42 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 11-րդ բաժնի*** |  |  |  | **46975,40** | 20,73 |
|  |  | ***12.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-26-1*** |  |  |  |  |  |
| 12,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 173,0 | **0,105** | **18,14** |  |
| 12,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 13,9 | **1,008** | **14,01** |  |
| 12,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 29,19 | **0,197** | **5,74** |  |
| 12,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 29,19 | **0,131** | **3,83** |  |
| 12,5 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 49,6 | **0,762** | **37,80** |  |
| 12,6 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 39,9 | **1,008** | **40,20** |  |
| 12,7 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 81,8 | **0,197** | **16,08** |  |
| 12,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 81,8 | **0,131** | **10,72** |  |
| 12,9 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 5,9 | **6,870** | **40,53** |  |
| 12,10 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 25,3 | **5,399** | **136,59** |  |
| 12,11 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 49,6 | **0,066** | **3,27** |  |
| 12,12 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 49,6 | **0,081** | **4,01** |  |
| 12,13 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 39,9 | **0,094** | **3,74** |  |
| 12,14 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 114,8 | **1,688** | **193,80** |  |
| 12,15 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 114,8 | **5,688** | **652,97** |  |
| 12,16 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 114,8 | **4,054** | **465,45** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **1646,87** | 0,73 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 12,17 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 82,0 | **8,317** | **681,96** |  |
| 12,18 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **0,711** | **9,95** |  |
| 12,19 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,082 | **336,263** | **27,57** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **719,48** | 0,32 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1, ԳԴՀ-1,2, D=1, Hբան=1,18-1.54* |  |  |  |  |  |
| 12,20 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 3,4 | **42,732** | **145,29** |  |
| 12,21 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 0,90 | **36,898** | **33,21** |  |
| 12,22 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 1,74 | **42,083** | **73,22** |  |
| 12,23 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **29,618** | **88,85** |  |
| 12,24 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **39,491** | **39,49** |  |
| 12,25 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **26,327** | **52,65** |  |
| 12,26 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **122,989** | **368,97** |  |
| 12,27 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0180 | **711,944** | **12,82** |  |
| 12,28 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 15,6 | **1,106** | **17,25** |  |
| 12,29 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,0180 | **13,303** | **0,24** |  |
| 12,30 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 4,5 | **0,661** | **2,98** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **834,97** | 0,37 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 12-րդ բաժնի*** |  |  |  | **3201,32** | 1,41 |
|  |  | ***13.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-27*** |  |  |  |  |  |
| 13,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 853,0 | **0,105** | **89,43** |  |
| 13,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 90,6 | **1,008** | **91,29** |  |
| 13,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 190,26 | **0,197** | **37,40** |  |
| 13,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 190,26 | **0,131** | **24,93** |  |
| 13,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 993,67 | **0,610** | **605,90** |  |
| 13,6 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 30,73 | **6,008** | **184,63** |  |
| 13,7 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 302,9 | **0,752** | **227,89** |  |
| 13,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 590,7 | **0,197** | **116,11** |  |
| 13,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 590,7 | **0,131** | **77,41** |  |
| 13,10 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 29,5 | **6,870** | **202,66** |  |
| 13,11 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 125,6 | **5,399** | **678,08** |  |
| 13,12 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 1024,4 | **0,066** | **67,48** |  |
| 13,13 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 1024,4 | **0,081** | **82,85** |  |
| 13,14 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 302,9 | **0,094** | **28,41** |  |
| 13,15 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 569,8 | **1,688** | **961,90** |  |
| 13,16 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 569,8 | **5,688** | **3240,94** |  |
| 13,17 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 569,8 | **4,054** | **2310,23** |  |
| 13,18 | 1-225 PE | Փոսորակի և խրամուղու շեպերի ժամանակավոր ամրացում ոչ կայուն գրունտներում խորհությունը 3մ-ից ավել, ներառյալ ծախսվող փայտանյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 132,7 | **4,449** | **590,50** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **9618,05** | 4,25 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 13,19 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 407,0 | **8,317** | **3384,85** |  |
| 13,20 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 68,0 | **0,711** | **48,32** |  |
| 13,21 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,407 | **336,263** | **136,86** |  |
| 13,22 | 22-366 կիրառելի | Պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր եռաբաշխիկ Փ200մմ, SN8, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | հատ | 1,0 | **49,184** | **49,18** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **3619,21** | 1,60 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1, ԳԴՀ-1-12, D=1, Hբան=1,20-3.2* |  |  |  |  |  |
| 13,23 | 23-111 | D1500 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 8,6 | **26,465** | **227,60** |  |
| 13,24 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 13,4 | **42,732** | **572,61** |  |
| 13,25 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,22 | **36,898** | **155,71** |  |
| 13,26 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 10,15 | **42,083** | **427,14** |  |
| 13,27 | շուկա | КЦД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **62,527** | **187,58** |  |
| 13,28 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 10,0 | **29,618** | **296,18** |  |
| 13,29 | շուկա | КЦ-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 6,0 | **65,818** | **394,91** |  |
| 13,30 | շուկա | КЦ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **43,604** | **130,81** |  |
| 13,31 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **39,491** | **276,43** |  |
| 13,32 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 10,0 | **26,327** | **263,27** |  |
| 13,33 | ինֆորմ | КЦП-1-15-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.21մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **155,818** | **467,46** |  |
| 13,34 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 10,0 | **122,989** | **1229,89** |  |
| 13,35 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,1612 | **711,944** | **114,77** |  |
| 13,36 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 113,2 | **1,106** | **125,17** |  |
| 13,37 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,1612 | **13,303** | **2,14** |  |
| 13,38 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 19,5 | **0,661** | **12,89** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4884,56** | 2,16 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 13-րդ բաժնի*** |  |  |  | **18121,81** | 8,00 |
|  |  | ***14.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-27-1*** |  |  |  |  |  |
| 14,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 77,89 | **0,610** | **47,49** |  |
| 14,2 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 2,41 | **6,008** | **14,47** |  |
| 14,3 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 12,7 | **0,752** | **9,55** |  |
| 14,4 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 26,4 | **1,008** | **26,60** |  |
| 14,5 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 78,9 | **0,197** | **15,51** |  |
| 14,6 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 78,9 | **0,131** | **10,34** |  |
| 14,7 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 6,2 | **6,870** | **42,59** |  |
| 14,8 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 26,5 | **5,399** | **143,07** |  |
| 14,9 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 80,3 | **0,066** | **5,29** |  |
| 14,10 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 80,3 | **0,081** | **6,49** |  |
| 14,11 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 39,1 | **0,094** | **3,67** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **325,08** | 0,14 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 14,12 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 86,0 | **8,317** | **715,23** |  |
| 14,13 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **0,711** | **10,66** |  |
| 14,14 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,086 | **336,263** | **28,92** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **754,80** | 0,33 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1, ԳԴՀ-1, D=1, Hբան=1,15-1.20* |  |  |  |  |  |
| 14,15 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 1,9 | **42,732** | **81,19** |  |
| 14,16 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 0,60 | **36,898** | **22,14** |  |
| 14,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 0,89 | **42,083** | **37,45** |  |
| 14,18 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **29,618** | **59,24** |  |
| 14,19 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **26,327** | **52,65** |  |
| 14,20 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **122,989** | **245,98** |  |
| 14,21 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0120 | **711,944** | **8,54** |  |
| 14,22 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 8,4 | **1,106** | **9,29** |  |
| 14,23 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,012 | **13,303** | **0,16** |  |
| 14,24 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 3,0 | **0,661** | **1,98** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **518,63** | 0,23 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 14-րդ բաժնի*** |  |  |  | **1598,51** | 0,71 |
|  |  | ***15.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-28*** |  |  |  |  |  |
| 15,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 473,0 | **0,105** | **49,59** |  |
| 15,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 47,8 | **1,008** | **48,16** |  |
| 15,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 100,38 | **0,197** | **19,73** |  |
| 15,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 100,38 | **0,131** | **13,16** |  |
| 15,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 413,41 | **0,610** | **252,08** |  |
| 15,6 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 12,79 | **6,008** | **76,81** |  |
| 15,7 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 171,0 | **0,752** | **128,65** |  |
| 15,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 333,5 | **0,197** | **65,55** |  |
| 15,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 333,5 | **0,131** | **43,70** |  |
| 15,10 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 16,4 | **6,870** | **112,66** |  |
| 15,11 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 69,7 | **5,399** | **376,29** |  |
| 15,12 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 426,2 | **0,066** | **28,07** |  |
| 15,13 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 426,2 | **0,081** | **34,47** |  |
| 15,14 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 171,0 | **0,094** | **16,04** |  |
| 15,15 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 316,4 | **1,688** | **534,12** |  |
| 15,16 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 316,4 | **5,688** | **1799,64** |  |
| 15,17 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 316,4 | **4,054** | **1282,83** |  |
| 15,18 | 1-225 PE | Փոսորակի և խրամուղու շեպերի ժամանակավոր ամրացում ոչ կայուն գրունտներում խորհությունը 3մ-ից ավել, ներառյալ ծախսվող փայտանյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 59,7 | **4,449** | **265,69** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **5147,27** | 2,27 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 15,19 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 226,0 | **8,317** | **1879,55** |  |
| 15,20 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 38,0 | **0,711** | **27,00** |  |
| 15,21 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,226 | **336,263** | **76,00** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **1982,54** | 0,88 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1,2, ԳԴՀ-1-5, D=1, Hբան=1,31-3.04* |  |  |  |  |  |
| 15,22 | 23-111 | D1500 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 3,5 | **26,465** | **92,63** |  |
| 15,23 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 7,5 | **42,732** | **320,49** |  |
| 15,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 2,18 | **36,898** | **80,44** |  |
| 15,25 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 5,32 | **42,083** | **223,88** |  |
| 15,26 | շուկա | КЦД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **62,527** | **62,53** |  |
| 15,27 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 6,0 | **29,618** | **177,71** |  |
| 15,28 | շուկա | КЦ-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 | **65,818** | **263,27** |  |
| 15,29 | շուկա | КЦ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **43,604** | **43,60** |  |
| 15,30 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **39,491** | **39,49** |  |
| 15,31 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **26,327** | **131,64** |  |
| 15,32 | ինֆորմ | КЦП-1-15-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.21մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 1,0 | **155,818** | **155,82** |  |
| 15,33 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 6,0 | **122,989** | **737,93** |  |
| 15,34 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0676 | **711,944** | **48,13** |  |
| 15,35 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 52,3 | **1,106** | **57,83** |  |
| 15,36 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,0676 | **13,303** | **0,90** |  |
| 15,37 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 10,5 | **0,661** | **6,94** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **2443,22** | 1,08 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 15-րդ բաժնի*** |  |  |  | **9573,03** | 4,23 |
|  |  | ***16.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-28-1*** |  |  |  |  |  |
| 16,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 263,0 | **0,105** | **27,57** |  |
| 16,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 25,2 | **1,008** | **25,39** |  |
| 16,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 52,92 | **0,197** | **10,40** |  |
| 16,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 52,92 | **0,131** | **6,94** |  |
| 16,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 68,39 | **0,610** | **41,70** |  |
| 16,6 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 2,12 | **6,008** | **12,71** |  |
| 16,7 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 91,9 | **0,752** | **69,14** |  |
| 16,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 179,2 | **0,197** | **35,23** |  |
| 16,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 179,2 | **0,131** | **23,49** |  |
| 16,10 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 9,0 | **6,870** | **61,83** |  |
| 16,11 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3/ | մ3 | 38,3 | **5,399** | **206,77** |  |
| 16,12 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 70,5 | **0,066** | **4,64** |  |
| 16,13 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 70,5 | **0,081** | **5,70** |  |
| 16,14 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 91,9 | **0,094** | **8,62** |  |
| 16,15 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 173,6 | **1,688** | **293,06** |  |
| 16,16 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 173,6 | **5,688** | **987,41** |  |
| 16,17 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 173,6 | **4,054** | **703,85** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **2524,46** | 1,11 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 16,18 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 124,0 | **8,317** | **1031,26** |  |
| 16,19 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 21,0 | **0,711** | **14,92** |  |
| 16,20 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,124 | **336,263** | **41,70** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **1087,87** | 0,48 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1,2, ԳԴՀ-1-3, D=1, Hբան=1,20-1.32* |  |  |  |  |  |
| 16,21 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 5,3 | **42,732** | **226,48** |  |
| 16,22 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 1,50 | **36,898** | **55,35** |  |
| 16,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 2,70 | **42,083** | **113,62** |  |
| 16,24 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **29,618** | **148,09** |  |
| 16,25 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **26,327** | **131,64** |  |
| 16,26 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **122,989** | **614,94** |  |
| 16,27 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,030 | **711,944** | **21,36** |  |
| 16,28 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 22,6 | **1,106** | **24,99** |  |
| 16,29 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,0300 | **13,303** | **0,40** |  |
| 16,30 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 10,5 | **0,661** | **6,94** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **1343,81** | 0,59 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 16-րդ բաժնի*** |  |  |  | **4956,14** | 2,19 |
|  |  | **Ընդամենը` ըստ 1-16 բաժինների** |  |  |  | **226554,16** | 100,0 |
|  |  | ԱԱՀ 20% |  |  |  | **45310,83** |  |
|  |  | **Ընդամենը` ԱԱՀ-ով** |  |  |  | **271864,99326** | 120,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >>**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

*2-րդ փուլ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Հ/Հ |  | **Աշխատանքների անվանումը** | **Չափի միա-վորը** | **Քանակը** | Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով) | Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով) | Ընդհանուր արժեքը % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ***1.Կոյուղու կոլեկտոր Կ1*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային և բետոնային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 285,2 | **0,610** | **173,89** |  |
| 1,2 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 7,6 | **0,752** | **5,72** |  |
| 1,3 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 8,8 | **6,008** | **52,99** |  |
| 1,4 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 131,5 | **1,008** | **132,50** |  |
| 1,5 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 284,40 | **0,197** | **55,91** |  |
| 1,6 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 284,40 | **0,131** | **37,27** |  |
| 1,7 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 21,4 | **6,870** | **147,01** |  |
| 1,8 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 91,0 | **5,399** | **491,29** |  |
| 1,9 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 294,0 | **0,066** | **19,37** |  |
| 1,10 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 294,0 | **0,081** | **23,78** |  |
| 1,11 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 139,1 | **0,094** | **13,05** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **1152,77** | 0,48 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 1,12 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 295,0 | **8,317** | **2453,39** |  |
| 1,13 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 50,0 | **0,711** | **35,53** |  |
| 1,14 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,295 | **336,263** | **99,20** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **2588,12** | 1,09 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1 ԳԴՀ-1-8, D=1, Hբան=1,2-1,38* |  |  |  |  |  |
| 1,15 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 10,090 | **42,732** | **431,17** |  |
| 1,16 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 2,610 | **36,898** | **96,30** |  |
| 1,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 5,410 | **42,083** | **227,67** |  |
| 1,18 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **29,618** | **266,56** |  |
| 1,19 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **26,327** | **236,94** |  |
| 1,20 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **122,989** | **1106,90** |  |
| 1,21 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0540 | **711,944** | **38,45** |  |
| 1,22 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 42,7 | **1,106** | **47,21** |  |
| 1,23 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,054 | **13,303** | **0,72** |  |
| 1,24 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 13,5 | **0,661** | **8,93** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **2460,85** | 1,03 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի*** |  |  |  | **6201,73** | 2,61 |
|  |  | ***2.Կոյուղու կոլեկտոր Կ2*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 531,6 | **0,610** | **324,12** |  |
| 2,2 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 211,5 | **0,752** | **159,12** |  |
| 2,3 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 16,4 | **6,008** | **98,77** |  |
| 2,4 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 82,5 | **1,008** | **83,13** |  |
| 2,5 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 581,55 | **0,197** | **114,32** |  |
| 2,6 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 581,55 | **0,131** | **76,21** |  |
| 2,7 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 45,8 | **6,870** | **314,63** |  |
| 2,8 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 195,0 | **5,399** | **1052,75** |  |
| 2,9 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 548,0 | **0,066** | **36,10** |  |
| 2,10 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 548,0 | **0,081** | **44,32** |  |
| 2,11 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 294,0 | **0,094** | **27,58** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **2331,06** | 0,98 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 2,12 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 632,0 | **8,317** | **5256,08** |  |
| 2,13 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 106,0 | **0,711** | **75,32** |  |
| 2,14 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,632 | **336,263** | **212,52** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **5543,92** | 2,33 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-4 ԳԴՀ-1-14, D=1, Hբան=1,18-1,22* |  |  |  |  |  |
| 2,15 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 18,00 | **42,732** | **769,18** |  |
| 2,16 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի 10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 5,200 | **36,898** | **191,87** |  |
| 2,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 8,650 | **42,083** | **364,02** |  |
| 2,18 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **29,618** | **533,12** |  |
| 2,19 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **26,327** | **473,89** |  |
| 2,20 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **122,989** | **2213,80** |  |
| 2,21 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,1080 | **711,944** | **76,89** |  |
| 2,22 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 77,6 | **1,106** | **85,80** |  |
| 2,23 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,108 | **13,303** | **1,44** |  |
| 2,24 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 27 | **0,661** | **17,85** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4727,86** | 1,99 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի*** |  |  |  | **12602,84** | 5,30 |
|  |  | ***3.Կոյուղու կոլեկտոր Կ3*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 3,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 587,6 | **0,610** | **358,31** |  |
| 3,2 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 257,1 | **0,752** | **193,43** |  |
| 3,3 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 18,2 | **6,008** | **109,18** |  |
| 3,4 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 57,5 | **1,008** | **57,94** |  |
| 3,5 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 619,22 | **0,197** | **121,73** |  |
| 3,6 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 619,22 | **0,131** | **81,15** |  |
| 3,7 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 49,2 | **6,870** | **337,99** |  |
| 3,8 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 209,2 | **5,399** | **1129,42** |  |
| 3,9 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 605,4 | **0,066** | **39,88** |  |
| 3,10 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 605,4 | **0,081** | **48,96** |  |
| 3,11 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 314,6 | **0,094** | **29,51** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **2507,50** | 1,05 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 3,12 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 678,0 | **8,317** | **5638,64** |  |
| 3,13 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 113,0 | **0,711** | **80,29** |  |
| 3,14 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,678 | **336,263** | **227,99** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **5946,92** | 2,50 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-3, ԳԴՀ-1-16, D=1, Hբան=1,14-1,40* |  |  |  |  |  |
| 3,15 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 19,6 | **42,732** | **837,55** |  |
| 3,16 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 5,500 | **36,898** | **202,94** |  |
| 3,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 9,680 | **42,083** | **407,36** |  |
| 3,18 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 19,0 | **29,618** | **562,74** |  |
| 3,19 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 19,0 | **26,327** | **500,21** |  |
| 3,20 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 19,0 | **122,989** | **2336,79** |  |
| 3,21 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,1140 | **711,944** | **81,16** |  |
| 3,22 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 83,5 | **1,106** | **92,33** |  |
| 3,23 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,114 | **13,303** | **1,52** |  |
| 3,24 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 28,5 | **0,661** | **18,84** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **5041,44** | 2,12 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի*** |  |  |  | **13495,87** | 5,68 |
|  |  | ***4.Կոյուղու կոլեկտոր Կ4*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 4,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 273,0 | **0,105** | **28,62** |  |
| 4,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 28,8 | **1,008** | **29,02** |  |
| 4,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 60,48 | **0,197** | **11,89** |  |
| 4,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 60,48 | **0,131** | **7,93** |  |
| 4,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 473,9 | **0,610** | **288,99** |  |
| 4,6 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 226,1 | **0,752** | **170,11** |  |
| 4,7 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 14,7 | **6,008** | **88,06** |  |
| 4,8 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 102,4 | **1,008** | **103,18** |  |
| 4,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 650,82 | **0,197** | **127,94** |  |
| 4,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 650,82 | **0,131** | **85,29** |  |
| 4,11 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 47,6 | **6,870** | **327,00** |  |
| 4,12 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 202,8 | **5,399** | **1094,87** |  |
| 4,13 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 488,6 | **0,066** | **32,18** |  |
| 4,14 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 488,6 | **0,081** | **39,52** |  |
| 4,15 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 328,5 | **0,094** | **30,81** |  |
| 4,16 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 184,8 | **1,688** | **311,97** |  |
| 4,17 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 184,8 | **5,688** | **1051,12** |  |
| 4,18 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 184,8 | **4,054** | **749,26** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **4577,75** | 1,93 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 4,19 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 657,0 | **8,317** | **5464,00** |  |
| 4,20 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 110,0 | **0,711** | **78,16** |  |
| 4,21 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,657 | **336,263** | **220,92** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **5763,08** | 2,42 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1, ԳԴՀ-1-17, D=1, Hբան=1,14-1,31* |  |  |  |  |  |
| 4,16 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 18,3 | **42,732** | **782,00** |  |
| 4,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 5,200 | **36,898** | **191,87** |  |
| 4,18 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 8,90 | **42,083** | **374,54** |  |
| 4,19 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **29,618** | **533,12** |  |
| 4,20 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **26,327** | **473,89** |  |
| 4,21 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 18,0 | **122,989** | **2213,80** |  |
| 4,22 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,1080 | **711,944** | **76,89** |  |
| 4,23 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 78,3 | **1,106** | **86,58** |  |
| 4,24 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,108 | **13,303** | **1,44** |  |
| 4,25 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 27 | **0,661** | **17,85** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4751,97** | 2,00 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի*** |  |  |  | **15092,80** | 6,35 |
|  |  | ***5.Կոյուղու կոլեկտոր Կ5*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 5,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 507,2 | **0,610** | **309,28** |  |
| 5,2 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 188,6 | **0,752** | **141,90** |  |
| 5,3 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 13,8 | **6,008** | **82,83** |  |
| 5,4 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 82,8 | **1,008** | **83,43** |  |
| 5,5 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 528,93 | **0,197** | **103,98** |  |
| 5,6 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 528,93 | **0,131** | **69,32** |  |
| 5,7 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 42,5 | **6,870** | **291,96** |  |
| 5,8 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 180,8 | **5,399** | **976,09** |  |
| 5,9 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 522,9 | **0,066** | **34,44** |  |
| 5,10 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 522,9 | **0,081** | **42,29** |  |
| 5,11 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 271,4 | **0,094** | **25,46** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **2160,98** | 0,91 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 5,13 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 586,0 | **8,317** | **4873,52** |  |
| 5,14 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 98,0 | **0,711** | **69,63** |  |
| 5,15 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,586 | **336,263** | **197,05** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **5140,20** | 2,16 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1, ԳԴՀ-1-15, D=1, Hբան=1,13-1,41* |  |  |  |  |  |
| 5,16 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 16,6 | **42,732** | **709,35** |  |
| 5,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,600 | **36,898** | **169,73** |  |
| 5,18 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 8,26 | **42,083** | **347,60** |  |
| 5,19 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 16,0 | **29,618** | **473,89** |  |
| 5,20 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 16,0 | **26,327** | **421,23** |  |
| 5,21 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 16,0 | **122,989** | **1967,82** |  |
| 5,22 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0960 | **711,944** | **68,35** |  |
| 5,23 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 71 | **1,106** | **78,51** |  |
| 5,24 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,096 | **13,303** | **1,28** |  |
| 5,25 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 24 | **0,661** | **15,87** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4253,63** | 1,79 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 5-րդ բաժնի*** |  |  |  | **11554,81** | 4,86 |
|  |  | ***6.Կոյուղու կոլեկտոր Կ6*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 6,1 | 1-172 | Քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 32,7 | **1,008** | **32,95** |  |
| 6,2 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 68,67 | **0,197** | **13,50** |  |
| 6,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 68,67 | **0,131** | **9,00** |  |
| 6,4 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 383,2 | **0,610** | **233,63** |  |
| 6,5 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 34,5 | **0,752** | **25,96** |  |
| 6,6 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 11,9 | **6,008** | **71,19** |  |
| 6,7 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 115,7 | **1,008** | **116,58** |  |
| 6,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 281,32 | **0,197** | **55,30** |  |
| 6,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 281,32 | **0,131** | **36,87** |  |
| 6,10 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 26,2 | **6,870** | **179,99** |  |
| 6,11 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 111,4 | **5,399** | **601,42** |  |
| 6,12 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 395,0 | **0,066** | **26,02** |  |
| 6,13 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 395,0 | **0,081** | **31,95** |  |
| 6,14 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 150,2 | **0,094** | **14,09** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **1448,44** | 0,61 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 6,15 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 361,0 | **8,317** | **3002,29** |  |
| 6,16 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 61,0 | **0,711** | **43,34** |  |
| 6,17 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,361 | **336,263** | **121,39** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **3167,02** | 1,33 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-5, ԳԴՀ-1-8, D=1, Hբան=1,15-1,67* |  |  |  |  |  |
| 6,18 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 14,0 | **42,732** | **598,25** |  |
| 6,19 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 3,800 | **36,898** | **140,21** |  |
| 6,20 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 6,96 | **42,083** | **292,90** |  |
| 6,21 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 13,0 | **29,618** | **385,03** |  |
| 6,22 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 10,0 | **26,327** | **263,27** |  |
| 6,23 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **39,491** | **118,47** |  |
| 6,24 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 13,0 | **122,989** | **1598,86** |  |
| 6,25 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0780 | **711,944** | **55,53** |  |
| 6,26 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 62,3 | **1,106** | **68,89** |  |
| 6,27 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,078 | **13,303** | **1,04** |  |
| 6,28 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 19,5 | **0,661** | **12,89** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **3535,34** | 1,49 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 6-րդ բաժնի*** |  |  |  | **8150,80** | 3,43 |
|  |  | ***7.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-9*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 7,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 1018,0 | **0,105** | **106,73** |  |
| 7,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 75,1 | **1,008** | **75,67** |  |
| 7,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 157,71 | **0,197** | **31,00** |  |
| 7,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 157,71 | **0,131** | **20,67** |  |
| 7,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 245,6 | **0,610** | **149,76** |  |
| 7,6 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 308,1 | **0,752** | **231,80** |  |
| 7,7 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 7,6 | **6,008** | **45,63** |  |
| 7,8 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 38,7 | **1,008** | **38,99** |  |
| 7,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 680,13 | **0,197** | **133,70** |  |
| 7,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 680,13 | **0,131** | **89,13** |  |
| 7,11 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 35,4 | **6,870** | **243,19** |  |
| 7,12 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 150,6 | **5,399** | **813,05** |  |
| 7,13 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 253,2 | **0,066** | **16,68** |  |
| 7,14 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 253,2 | **0,081** | **20,48** |  |
| 7,15 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 346,8 | **0,094** | **32,53** |  |
| 7,16 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 683,2 | **1,688** | **1153,33** |  |
| 7,17 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 683,2 | **5,688** | **3885,94** |  |
| 7,18 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 683,2 | **4,054** | **2770,01** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **9858,31** | 4,15 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 7,19 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 488,0 | **8,317** | **4058,49** |  |
| 7,20 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 82,0 | **0,711** | **58,26** |  |
| 7,21 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,488 | **336,263** | **164,10** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **4280,85** | 1,80 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-2, ԳԴՀ-1-12, D=1, Hբան=1,20-1,32* |  |  |  |  |  |
| 7,17 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 14,7 | **42,732** | **628,16** |  |
| 7,18 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,100 | **36,898** | **151,28** |  |
| 7,19 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 7,40 | **42,083** | **311,41** |  |
| 7,20 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **29,618** | **414,65** |  |
| 7,21 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **26,327** | **368,58** |  |
| 7,22 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **122,989** | **1721,85** |  |
| 7,23 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0840 | **711,944** | **59,80** |  |
| 7,24 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 62,8 | **1,106** | **69,44** |  |
| 7,25 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,084 | **13,303** | **1,12** |  |
| 7,26 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 21 | **0,661** | **13,89** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **3740,18** | 1,57 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 7-րդ բաժնի*** |  |  |  | **17879,34** | 7,52 |
|  |  | ***8.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-10*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 8,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 1076,0 | **0,105** | **112,81** |  |
| 8,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 87,4 | **1,008** | **88,07** |  |
| 8,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 183,54 | **0,197** | **36,08** |  |
| 8,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 183,54 | **0,131** | **24,05** |  |
| 8,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 432,4 | **0,610** | **263,68** |  |
| 8,6 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 191,4 | **0,752** | **144,00** |  |
| 8,7 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 13,4 | **6,008** | **80,35** |  |
| 8,8 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 178,4 | **1,008** | **179,76** |  |
| 8,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 738,95 | **0,197** | **145,26** |  |
| 8,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 738,95 | **0,131** | **96,84** |  |
| 8,11 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 35,4 | **6,870** | **243,19** |  |
| 8,12 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 150,6 | **5,399** | **813,05** |  |
| 8,13 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 445,8 | **0,066** | **29,37** |  |
| 8,14 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 445,8 | **0,081** | **36,06** |  |
| 8,15 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 369,8 | **0,094** | **34,69** |  |
| 8,16 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 719,6 | **1,688** | **1214,78** |  |
| 8,17 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 719,6 | **5,688** | **4092,98** |  |
| 8,18 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 719,6 | **4,054** | **2917,59** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **10552,60** | 4,44 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 8,19 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 514,0 | **8,317** | **4274,72** |  |
| 8,20 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 86,0 | **0,711** | **61,11** |  |
| 8,21 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,514 | **336,263** | **172,84** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **4508,67** | 1,90 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-5 ԳԴՀ-1-11, D=1, Hբան=1,15-2.24* |  |  |  |  |  |
| 8,22 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 18,4 | **42,732** | **786,27** |  |
| 8,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,600 | **36,898** | **169,73** |  |
| 8,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 9,10 | **42,083** | **382,95** |  |
| 8,25 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 16,0 | **29,618** | **473,89** |  |
| 8,26 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 13,0 | **26,327** | **342,25** |  |
| 8,27 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 6,0 | **39,491** | **236,94** |  |
| 8,28 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 16,0 | **122,989** | **1967,82** |  |
| 8,29 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,1150 | **711,944** | **81,87** |  |
| 8,30 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 90 | **1,106** | **99,51** |  |
| 8,31 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,115 | **13,303** | **1,53** |  |
| 8,32 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 24 | **0,661** | **15,87** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4558,65** | 1,92 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 8-րդ բաժնի*** |  |  |  | **19619,91** | 8,25 |
|  |  | ***9.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-10-1*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 9,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 80,4 | **0,610** | **49,03** |  |
| 9,2 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 26,9 | **0,752** | **20,24** |  |
| 9,3 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 2,5 | **6,008** | **14,94** |  |
| 9,4 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 15,6 | **1,008** | **15,72** |  |
| 9,5 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 84,44 | **0,197** | **16,60** |  |
| 9,6 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 84,44 | **0,131** | **11,07** |  |
| 9,7 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 6,5 | **6,870** | **44,65** |  |
| 9,8 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 27,8 | **5,399** | **150,09** |  |
| 9,9 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 82,9 | **0,066** | **5,46** |  |
| 9,10 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 82,9 | **0,081** | **6,70** |  |
| 9,11 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 42,5 | **0,094** | **3,99** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **338,49** | 0,14 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 9,12 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 90,0 | **8,317** | **748,49** |  |
| 9,13 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **0,711** | **10,66** |  |
| 9,14 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,090 | **336,263** | **30,26** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **789,41** | 0,33 |
|  |  | *Ե/բ ԳԴՀ-1-3, D=1, Hբան=1,18-1.2* |  |  |  |  |  |
| 9,15 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 3,0 | **42,732** | **128,20** |  |
| 9,16 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 0,900 | **36,898** | **33,21** |  |
| 9,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 1,41 | **42,083** | **59,34** |  |
| 9,18 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **29,618** | **88,85** |  |
| 9,19 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **26,327** | **78,98** |  |
| 9,20 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **122,989** | **368,97** |  |
| 9,21 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0180 | **711,944** | **12,82** |  |
| 9,22 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 12,8 | **1,106** | **14,15** |  |
| 9,23 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,018 | **13,303** | **0,24** |  |
| 9,24 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 4,5 | **0,661** | **2,98** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **787,73** | 0,33 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 9-րդ բաժնի*** |  |  |  | **1915,63** | 0,81 |
|  |  | ***10.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-11*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 10,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 1008,0 | **0,105** | **105,68** |  |
| 10,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 73,5 | **1,008** | **74,06** |  |
| 10,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 154,35 | **0,197** | **30,34** |  |
| 10,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 154,35 | **0,131** | **20,23** |  |
| 10,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 223,6 | **0,610** | **136,33** |  |
| 10,6 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 331,1 | **0,752** | **249,11** |  |
| 10,7 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 6,9 | **6,008** | **41,54** |  |
| 10,8 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 12,6 | **1,008** | **12,70** |  |
| 10,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 671,48 | **0,197** | **132,00** |  |
| 10,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 671,48 | **0,131** | **88,00** |  |
| 10,11 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 35,0 | **6,870** | **240,44** |  |
| 10,12 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 149,1 | **5,399** | **804,95** |  |
| 10,13 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 230,5 | **0,066** | **15,18** |  |
| 10,14 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 230,5 | **0,081** | **18,64** |  |
| 10,15 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 343,7 | **0,094** | **32,24** |  |
| 10,16 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 676,2 | **1,688** | **1141,51** |  |
| 10,17 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 676,2 | **5,688** | **3846,13** |  |
| 10,18 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 676,2 | **4,054** | **2741,63** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **9730,72** | 4,09 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 10,19 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 483,0 | **8,317** | **4016,91** |  |
| 10,20 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 81,0 | **0,711** | **57,55** |  |
| 10,21 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,483 | **336,263** | **162,41** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **4236,88** | 1,78 |
|  |  | *Ե/բ ԳԴՀ-1-14, D=1, Hբան=1,15-1,32* |  |  |  |  |  |
| 10,22 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 14,2 | **42,732** | **606,80** |  |
| 10,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,100 | **36,898** | **151,28** |  |
| 10,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 6,91 | **42,083** | **290,79** |  |
| 10,25 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **29,618** | **414,65** |  |
| 10,26 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **26,327** | **368,58** |  |
| 10,27 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 14,0 | **122,989** | **1721,85** |  |
| 10,28 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0840 | **711,944** | **59,80** |  |
| 10,29 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 60,9 | **1,106** | **67,34** |  |
| 10,30 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,084 | **13,303** | **1,12** |  |
| 10,31 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 21 | **0,661** | **13,89** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **3696,09** | 1,55 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 10-րդ բաժնի*** |  |  |  | **17663,68** | 7,43 |
|  |  | ***11.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-12*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 11,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 1071,0 | **0,105** | **112,29** |  |
| 11,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 79,3 | **1,008** | **79,90** |  |
| 11,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 166,53 | **0,197** | **32,74** |  |
| 11,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 166,53 | **0,131** | **21,82** |  |
| 11,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 275,6 | **0,610** | **168,04** |  |
| 11,6 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 349,7 | **0,752** | **263,10** |  |
| 11,7 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 8,5 | **6,008** | **51,20** |  |
| 11,8 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 15,6 | **1,008** | **15,72** |  |
| 11,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 713,90 | **0,197** | **140,34** |  |
| 11,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 713,90 | **0,131** | **93,56** |  |
| 11,11 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 37,2 | **6,870** | **255,55** |  |
| 11,12 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 158,3 | **5,399** | **854,62** |  |
| 11,13 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 284,1 | **0,066** | **18,71** |  |
| 11,14 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 284,1 | **0,081** | **22,98** |  |
| 11,15 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 365,3 | **0,094** | **34,27** |  |
| 11,16 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 718,2 | **1,688** | **1212,42** |  |
| 11,17 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 718,2 | **5,688** | **4085,02** |  |
| 11,18 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 718,2 | **4,054** | **2911,91** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **10374,19** | 4,36 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 11,19 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 513,0 | **8,317** | **4266,41** |  |
| 11,20 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 86,0 | **0,711** | **61,11** |  |
| 11,21 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,513 | **336,263** | **172,50** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **4500,02** | 1,89 |
|  |  | *Ե/բ ԳԴՀ-1-14, D=1, Hբան=1,20-1,37* |  |  |  |  |  |
| 11,22 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 15,9 | **42,732** | **679,44** |  |
| 11,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,40 | **36,898** | **162,35** |  |
| 11,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 8,10 | **42,083** | **340,87** |  |
| 11,25 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **29,618** | **444,27** |  |
| 11,26 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **26,327** | **394,91** |  |
| 11,27 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **122,989** | **1844,83** |  |
| 11,28 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0900 | **711,944** | **64,08** |  |
| 11,29 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 67,8 | **1,106** | **74,97** |  |
| 11,30 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,09 | **13,303** | **1,20** |  |
| 11,31 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 22,5 | **0,661** | **14,88** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4021,79** | 1,69 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 11-րդ բաժնի*** |  |  |  | **18895,99** | 7,95 |
|  |  | ***12.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-13*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 12,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 1005,0 | **0,105** | **105,37** |  |
| 12,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 74,5 | **1,008** | **75,07** |  |
| 12,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 156,45 | **0,197** | **30,76** |  |
| 12,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 156,45 | **0,131** | **20,50** |  |
| 12,5 | 1-51 | III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 201,7 | **0,441** | **88,90** |  |
| 12,6 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 28,5 | **0,610** | **17,39** |  |
| 12,7 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 344,5 | **0,752** | **259,19** |  |
| 12,8 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 0,9 | **6,008** | **5,30** |  |
| 12,9 | 1-961 | III կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 6,2 | **6,008** | **37,47** |  |
| 12,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 671,78 | **0,197** | **132,06** |  |
| 12,11 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 671,78 | **0,131** | **88,04** |  |
| 12,12 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 34,8 | **6,870** | **239,07** |  |
| 12,13 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 148,1 | **5,399** | **799,55** |  |
| 12,14 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 237,3 | **0,066** | **15,63** |  |
| 12,15 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 237,3 | **0,081** | **19,19** |  |
| 12,16 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 344,5 | **0,094** | **32,32** |  |
| 12,17 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 672,0 | **1,688** | **1134,42** |  |
| 12,18 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 672,0 | **5,688** | **3822,24** |  |
| 12,19 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 672,0 | **4,054** | **2724,60** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **9647,05** | 4,06 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 12,20 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 480,0 | **8,317** | **3991,96** |  |
| 12,21 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 80,0 | **0,711** | **56,84** |  |
| 12,22 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,480 | **336,263** | **161,41** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **4210,21** | 1,77 |
|  |  | *Ե/բ ԳԴՀ-1-14, D=1, Hբան=1,20-1,37* |  |  |  |  |  |
| 12,23 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 15,6 | **42,732** | **666,62** |  |
| 12,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,40 | **36,898** | **162,35** |  |
| 12,25 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 7,79 | **42,083** | **327,83** |  |
| 12,26 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **29,618** | **444,27** |  |
| 12,27 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **26,327** | **394,91** |  |
| 12,28 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **122,989** | **1844,83** |  |
| 12,29 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,09 | **711,944** | **64,08** |  |
| 12,30 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 66,6 | **1,106** | **73,64** |  |
| 12,31 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,09 | **13,303** | **1,20** |  |
| 12,32 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 22,5 | **0,661** | **14,88** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **3994,60** | 1,68 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 12-րդ բաժնի*** |  |  |  | **17851,86** | 7,51 |
|  |  | ***13.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-15*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 13,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 135,8 | **0,610** | **82,81** |  |
| 13,2 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 76,3 | **0,752** | **57,41** |  |
| 13,3 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 4,2 | **6,008** | **25,23** |  |
| 13,4 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 148,79 | **0,197** | **29,25** |  |
| 13,5 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 148,79 | **0,131** | **19,50** |  |
| 13,6 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 11,8 | **6,870** | **81,06** |  |
| 13,7 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 50,3 | **5,399** | **271,56** |  |
| 13,8 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 140,0 | **0,066** | **9,22** |  |
| 13,9 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 140,0 | **0,081** | **11,32** |  |
| 13,10 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 76,3 | **0,094** | **7,16** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **594,51** | 0,25 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 13,11 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 163,0 | **8,317** | **1355,60** |  |
| 13,12 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 28,0 | **0,711** | **19,89** |  |
| 13,13 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,163 | **336,263** | **54,81** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **1430,31** | 0,60 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1,2, ԳԴՀ-1-3, D=1, Hբան=1,17-1,27* |  |  |  |  |  |
| 13,14 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 4,9 | **42,732** | **209,39** |  |
| 13,15 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 1,50 | **36,898** | **55,35** |  |
| 13,16 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 2,34 | **42,083** | **98,47** |  |
| 13,17 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **29,618** | **148,09** |  |
| 13,18 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **26,327** | **131,64** |  |
| 13,19 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **122,989** | **614,94** |  |
| 13,20 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,03 | **711,944** | **21,36** |  |
| 13,21 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 21,3 | **1,106** | **23,55** |  |
| 13,22 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,03 | **13,303** | **0,40** |  |
| 13,23 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 7,5 | **0,661** | **4,96** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **1308,15** | 0,55 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 13-րդ բաժնի*** |  |  |  | **3332,97** | 1,40 |
|  |  | ***14.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-16*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 14,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 105,8 | **0,610** | **64,53** |  |
| 14,2 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 478,1 | **0,762** | **364,39** |  |
| 14,3 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 76,3 | **0,752** | **57,41** |  |
| 14,4 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 245,2 | **1,008** | **247,07** |  |
| 14,5 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 3,3 | **6,008** | **19,66** |  |
| 14,6 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 651,45 | **0,197** | **128,06** |  |
| 14,7 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 651,45 | **0,131** | **85,37** |  |
| 14,8 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 37,2 | **6,870** | **255,55** |  |
| 14,9 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 157,3 | **5,399** | **849,22** |  |
| 14,10 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 587,2 | **0,066** | **38,68** |  |
| 14,11 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 587,2 | **0,081** | **47,49** |  |
| 14,12 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 321,5 | **0,094** | **30,16** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **2187,60** | 0,92 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 14,13 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 513,0 | **8,317** | **4266,41** |  |
| 14,14 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 86,0 | **0,711** | **61,11** |  |
| 14,15 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,513 | **336,263** | **172,50** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **4500,02** | 1,89 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-8, ԳԴՀ-1-9, D=1, Hբան=1,13-2.21* |  |  |  |  |  |
| 14,16 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 18,2 | **42,732** | **777,73** |  |
| 14,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 4,90 | **36,898** | **180,80** |  |
| 14,18 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 8,83 | **42,083** | **371,59** |  |
| 14,19 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 17,0 | **29,618** | **503,50** |  |
| 14,20 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 17,0 | **26,327** | **447,56** |  |
| 14,21 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **39,491** | **78,98** |  |
| 14,22 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 17,0 | **122,989** | **2090,81** |  |
| 14,23 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,115 | **711,944** | **81,87** |  |
| 14,24 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 83,6 | **1,106** | **92,44** |  |
| 14,25 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,115 | **13,303** | **1,53** |  |
| 14,26 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 25,5 | **0,661** | **16,86** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **4643,68** | 1,95 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 14-րդ բաժնի*** |  |  |  | **11331,29** | 4,77 |
|  |  | ***15.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-16-1*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 15,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 78,2 | **0,762** | **59,60** |  |
| 15,2 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 42,6 | **1,008** | **42,92** |  |
| 15,3 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 87,33 | **0,197** | **17,17** |  |
| 15,4 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 87,33 | **0,131** | **11,44** |  |
| 15,5 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 6,5 | **6,870** | **44,65** |  |
| 15,6 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 27,8 | **5,399** | **150,09** |  |
| 15,7 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 78,2 | **0,066** | **5,15** |  |
| 15,8 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 78,2 | **0,081** | **6,32** |  |
| 15,9 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 42,6 | **0,094** | **4,00** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **341,35** | 0,14 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 15,10 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 90,0 | **8,317** | **748,49** |  |
| 15,11 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 15,0 | **0,711** | **10,66** |  |
| 15,12 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,090 | **336,263** | **30,26** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **789,41** | 0,33 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1, ԳԴՀ-1,2, D=1, Hբան=1,20-1,21* |  |  |  |  |  |
| 15,13 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 3,0 | **42,732** | **128,20** |  |
| 15,14 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 0,90 | **36,898** | **33,21** |  |
| 15,15 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 1,45 | **42,083** | **61,02** |  |
| 15,16 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **29,618** | **88,85** |  |
| 15,17 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **26,327** | **78,98** |  |
| 15,18 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **122,989** | **368,97** |  |
| 15,19 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,018 | **711,944** | **12,82** |  |
| 15,20 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 12,9 | **1,106** | **14,26** |  |
| 15,21 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,018 | **13,303** | **0,24** |  |
| 15,22 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 4,5 | **0,661** | **2,98** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **789,52** | 0,33 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 15-րդ բաժնի*** |  |  |  | **1920,28** | 0,81 |
|  |  | ***16.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-17*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 16,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 1950,0 | **0,105** | **204,44** |  |
| 16,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 145,7 | **1,008** | **146,81** |  |
| 16,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 305,97 | **0,197** | **60,15** |  |
| 16,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 305,97 | **0,131** | **40,10** |  |
| 16,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 525,1 | **0,610** | **320,16** |  |
| 16,6 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 5,5 | **0,752** | **4,14** |  |
| 16,7 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 16,2 | **6,008** | **97,56** |  |
| 16,8 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 663,2 | **1,008** | **668,26** |  |
| 16,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 1370,3 | **0,197** | **269,37** |  |
| 16,10 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 1370,3 | **0,131** | **179,58** |  |
| 16,11 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 68,1 | **6,870** | **467,83** |  |
| 16,12 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 289,8 | **5,399** | **1564,56** |  |
| 16,13 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 541,3 | **0,066** | **35,66** |  |
| 16,14 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 541,3 | **0,081** | **43,78** |  |
| 16,15 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 668,7 | **0,094** | **62,73** |  |
| 16,16 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 1314,6 | **1,688** | **2219,22** |  |
| 16,17 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 1314,6 | **5,688** | **7477,25** |  |
| 16,18 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 1314,6 | **4,054** | **5329,99** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **19191,58** | 8,07 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 16,19 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 939,0 | **8,317** | **7809,27** |  |
| 16,20 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 157,0 | **0,711** | **111,55** |  |
| 16,21 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,939 | **336,263** | **315,75** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **8236,58** | 3,46 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1-4,ԳԴՀ-1-20, D=1, Hբան=1,17-2.33* |  |  |  |  |  |
| 16,22 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 25,8 | **42,732** | **1102,49** |  |
| 16,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 7,00 | **36,898** | **258,29** |  |
| 16,24 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 12,80 | **42,083** | **538,66** |  |
| 16,25 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 24,0 | **29,618** | **710,83** |  |
| 16,26 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 24,0 | **26,327** | **631,85** |  |
| 16,27 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **39,491** | **78,98** |  |
| 16,28 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 24,0 | **122,989** | **2951,74** |  |
| 16,29 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,157 | **711,944** | **111,78** |  |
| 16,30 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 116 | **1,106** | **128,26** |  |
| 16,31 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,157 | **13,303** | **2,09** |  |
| 16,32 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 36 | **0,661** | **23,80** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **6538,76** | 2,75 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 16-րդ բաժնի*** |  |  |  | **33966,91** | 14,28 |
|  |  | ***17.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-17-1*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 17,1 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 50,1 | **0,610** | **30,58** |  |
| 17,2 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 1,6 | **6,008** | **9,32** |  |
| 17,3 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 1,9 | **0,762** | **1,45** |  |
| 17,4 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 24,2 | **1,008** | **24,38** |  |
| 17,5 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 49,6 | **0,197** | **9,75** |  |
| 17,6 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 49,6 | **0,131** | **6,50** |  |
| 17,7 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 3,6 | **6,870** | **24,73** |  |
| 17,8 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 16,4 | **5,399** | **88,54** |  |
| 17,9 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 53,6 | **0,066** | **3,53** |  |
| 17,10 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 53,6 | **0,081** | **4,34** |  |
| 17,11 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 24,2 | **0,094** | **2,27** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **205,39** | 0,09 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 17,12 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 50,0 | **8,317** | **415,83** |  |
| 17,13 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **0,711** | **6,39** |  |
| 17,14 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,050 | **336,263** | **16,81** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **439,04** | 0,18 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1,ԳԴՀ-1, D=1, Hբան=1,2* |  |  |  |  |  |
| 17,15 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 2,0 | **42,732** | **85,46** |  |
| 17,16 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 0,60 | **36,898** | **22,14** |  |
| 17,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 0,96 | **42,083** | **40,40** |  |
| 17,18 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **29,618** | **59,24** |  |
| 17,19 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **26,327** | **52,65** |  |
| 17,20 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **122,989** | **245,98** |  |
| 17,21 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,012 | **711,944** | **8,54** |  |
| 17,22 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 8,6 | **1,106** | **9,51** |  |
| 17,23 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,012 | **13,303** | **0,16** |  |
| 17,24 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 3 | **0,661** | **1,98** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **526,07** | 0,22 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 16-րդ բաժնի*** |  |  |  | **1170,49** | 0,49 |
|  |  | ***18.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-18*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 18,1 | 1-172 | Քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 39,8 | **1,008** | **40,10** |  |
| 18,2 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 83,58 | **0,197** | **16,43** |  |
| 18,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 83,58 | **0,131** | **10,95** |  |
| 18,4 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 241,7 | **0,762** | **184,21** |  |
| 18,5 | ՎՀ-144, 01.0.7.2015թ | VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով (20% լցանյութ) խրամուղու ստեղծման համար | մ3 | 124,2 | **7,208** | **894,94** |  |
| 18,6 | 1-54 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 71,9 | **0,910** | **65,46** |  |
| 18,7 | 1-173 | VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 83,3 | **1,205** | **100,36** |  |
| 18,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 183,26 | **0,197** | **36,03** |  |
| 18,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 183,26 | **0,131** | **24,02** |  |
| 18,10 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 16,6 | **6,870** | **114,04** |  |
| 18,11 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 70,7 | **5,399** | **381,69** |  |
| 18,12 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 313,6 | **0,066** | **20,66** |  |
| 18,13 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 313,6 | **0,081** | **25,36** |  |
| 18,14 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 83,3 | **0,094** | **7,81** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **1922,07** | 0,81 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 18,15 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 229,0 | **8,317** | **1904,50** |  |
| 18,16 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 39,0 | **0,711** | **27,71** |  |
| 18,17 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,229 | **336,263** | **77,00** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **2009,21** | 0,84 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ-1, ԳԴՀ-1-6, D=1, Hբան=1,2-2.45* |  |  |  |  |  |
| 18,18 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 8,3 | **42,732** | **354,68** |  |
| 18,19 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 2,000 | **36,898** | **73,80** |  |
| 18,20 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 4,15 | **42,083** | **174,64** |  |
| 18,21 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **29,618** | **207,33** |  |
| 18,22 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **26,327** | **184,29** |  |
| 18,23 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **39,491** | **78,98** |  |
| 18,24 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **122,989** | **860,92** |  |
| 18,25 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0550 | **711,944** | **39,16** |  |
| 18,26 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 40,9 | **1,106** | **45,22** |  |
| 18,27 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,055 | **13,303** | **0,73** |  |
| 18,28 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 10,5 | **0,661** | **6,94** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **2026,69** | 0,85 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 18-րդ բաժնի*** |  |  |  | **5957,97** | 2,51 |
|  |  | ***19.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-19*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 19,1 | 1-53 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 741,6 | **0,762** | **565,22** |  |
| 19,2 | 1-172 | V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 99,7 | **1,008** | **100,46** |  |
| 19,3 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 204,39 | **0,197** | **40,18** |  |
| 19,4 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 204,39 | **0,131** | **26,79** |  |
| 19,5 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 12,1 | **6,870** | **83,12** |  |
| 19,6 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 51,5 | **5,399** | **278,04** |  |
| 19,7 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 741,6 | **0,066** | **48,85** |  |
| 19,8 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 741,6 | **0,081** | **59,98** |  |
| 19,9 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 99,7 | **0,094** | **9,35** |  |
| 19,10 | 1-226 PE | Փոսորակի և խրամուղու շեպերի ժամանակավոր ամրացում կայուն գրունտներում խորհությունը 3մ-ից ավել, ներառյալ ծախսվող փայտանյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ3 | 84,1 | **3,339** | **280,93** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **1492,91** | 0,63 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 19,11 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 167,0 | **8,317** | **1388,87** |  |
| 19,12 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 28,0 | **0,711** | **19,89** |  |
| 19,13 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,167 | **336,263** | **56,16** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **1464,92** | 0,62 |
|  |  | *Ե/բ, ԳԴՀ-1-5, D=1, Hբան=1,2-3.91* |  |  |  |  |  |
| 19,14 | 23-111 | D1500 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 9,3 | **26,465** | **246,12** |  |
| 19,15 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 2,2 | **42,732** | **94,01** |  |
| 19,16 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 1,900 | **36,898** | **70,11** |  |
| 19,17 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 4,80 | **42,083** | **202,00** |  |
| 19,18 | շուկա | КЦД-15 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 32.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.38մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **62,527** | **187,58** |  |
| 19,19 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **29,618** | **59,24** |  |
| 19,20 | շուկա | КЦ-15-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.265մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 4,0 | **43,604** | **174,42** |  |
| 19,21 | շուկա | КЦ-15-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.4մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 7,0 | **65,818** | **460,72** |  |
| 19,22 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **26,327** | **52,65** |  |
| 19,23 | ինֆորմ | КЦП-1-15-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.21մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **155,818** | **467,46** |  |
| 19,24 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **122,989** | **245,98** |  |
| 19,25 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,0812 | **711,944** | **57,81** |  |
| 19,26 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 54,2 | **1,106** | **59,93** |  |
| 19,27 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,0812 | **13,303** | **1,08** |  |
| 19,28 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 7,5 | **0,661** | **4,96** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **2384,06** | 1,00 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 19-րդ բաժնի*** |  |  |  | **5341,89** | 2,25 |
|  |  | ***20.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-29*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 20,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 371,0 | **0,105** | **38,90** |  |
| 20,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 29,9 | **1,008** | **30,13** |  |
| 20,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 62,79 | **0,197** | **12,34** |  |
| 20,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 62,79 | **0,131** | **8,23** |  |
| 20,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 159,37 | **0,610** | **97,18** |  |
| 20,6 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 4,93 | **6,008** | **29,61** |  |
| 20,7 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 124,8 | **0,752** | **93,89** |  |
| 20,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 243,4 | **0,197** | **47,84** |  |
| 20,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 243,4 | **0,131** | **31,89** |  |
| 20,10 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 12,9 | **6,870** | **88,62** |  |
| 20,11 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 54,9 | **5,399** | **296,39** |  |
| 20,12 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 164,3 | **0,066** | **10,82** |  |
| 20,13 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 164,3 | **0,081** | **13,29** |  |
| 20,14 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 124,8 | **0,094** | **11,71** |  |
| 20,15 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 249,2 | **1,688** | **420,68** |  |
| 20,16 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 249,2 | **5,688** | **1417,41** |  |
| 20,17 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 249,2 | **4,054** | **1010,37** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **3659,31** | 1,54 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 20,18 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 178,0 | **8,317** | **1480,35** |  |
| 20,19 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 30,0 | **0,711** | **21,32** |  |
| 20,20 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,178 | **336,263** | **59,85** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **1561,52** | 0,66 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1 ԳԴՀ-1-4, D=1, Hբան=1,15-1.73* |  |  |  |  |  |
| 20,21 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 5,6 | **42,732** | **239,30** |  |
| 20,22 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 1,50 | **36,898** | **55,35** |  |
| 20,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 2,88 | **42,083** | **121,20** |  |
| 20,24 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **29,618** | **148,09** |  |
| 20,25 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 2,0 | **39,491** | **78,98** |  |
| 20,26 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **26,327** | **78,98** |  |
| 20,27 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 5,0 | **122,989** | **614,94** |  |
| 20,28 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,030 | **711,944** | **21,36** |  |
| 20,29 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 25,9 | **1,106** | **28,64** |  |
| 20,30 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,030 | **13,303** | **0,40** |  |
| 20,31 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 7,5 | **0,661** | **4,96** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **1392,20** | 0,59 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 20-րդ բաժնի*** |  |  |  | **6613,03** | 2,78 |
|  |  | ***21.Կոյուղու կոլեկտոր Կ-30*** |  |  |  |  |  |
|  |  | *Հողային աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 21,1 | շուկա | Ասֆալտե ծածկի կտրում սղոցով | մ | 160,0 | **0,105** | **16,77** |  |
| 21,2 | 1-172 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում էքսկավատորով բարձումով | մ3 | 10,9 | **1,008** | **10,98** |  |
| 21,3 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար | տ | 22,89 | **0,197** | **4,50** |  |
| 21,4 | շուկա | Բարձած ասֆալտի թափոնների տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար | տ | 22,89 | **0,131** | **3,00** |  |
| 21,5 | 1-52 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 360,26 | **0,610** | **219,67** |  |
| 21,6 | 1-962 | IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար | մ3 | 11,14 | **6,008** | **66,94** |  |
| 21,7 | 1-171 | IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով | մ3 | 150,9 | **0,752** | **113,53** |  |
| 21,8 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր մինչև 1կմ ի համար /թափոնավայր/ | տ | 294,3 | **0,197** | **57,85** |  |
| 21,9 | շուկա | Բարձած բնահողերի տեղափոխում թափոնավայր հաջորդ 1կմ -ի համար /թափոնավայր/ | տ | 294,3 | **0,131** | **38,56** |  |
| 21,10 | 23-1 | Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 21,0 | **6,870** | **144,26** |  |
| 21,11 | 1-967 նյութածախսը 23-1 կիրառելի | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն g=1.65տ/մ3 | մ3 | 89,5 | **5,399** | **483,19** |  |
| 21,12 | 1-261 | Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV կարգի քանդած բնահողեր/ | մ3 | 371,4 | **0,066** | **24,46** |  |
| 21,13 | 1-1171 | Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլդոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով | մ3 | 371,4 | **0,081** | **30,04** |  |
| 21,14 | 1-538 | Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով | մ3 | 150,9 | **0,094** | **14,15** |  |
| 21,15 | 27-44 | Խճային հիմնատակի ստեղծում 15սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 70,0 | **1,688** | **118,17** |  |
| 21,16 | 27-164-1, h=+2սմ | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 6սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 70,0 | **5,688** | **398,15** |  |
| 21,17 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 4սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը | մ2 | 70,0 | **4,054** | **283,81** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների*** |  |  |  | **2028,05** | 0,85 |
|  |  | *Տեխնոլոգիական աշխատանքեր* |  |  |  |  |  |
| 21,18 | 23-9, կիրառելի | Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավլիկ փորձարկում | մ | 290,0 | **8,317** | **2411,81** |  |
| 21,19 | ինֆորմ | Փ200մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում | հատ | 49,0 | **0,711** | **34,82** |  |
| 21,20 | 25-464 կիրառելի, k=0.3 | Կոյուղու հիդրավլիկ փորձարկում դիտահորերի տեղադրումից և հետլիցքից հետո /DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից/, ներառյալ ծախսվող նյութերի արժեքը, մատակարարումը | կմ | 0,290 | **336,263** | **97,52** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների*** |  |  |  | **2544,14** | 1,07 |
|  |  | *Ե/բ ԱԴՀ 1, ԳԴՀ-1-4, D=1, Hբան=1,15-1.73* |  |  |  |  |  |
| 21,21 | 23-109 | D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը | մ3 | 11,2 | **42,732** | **478,60** |  |
| 21,22 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5դասի | մ3 | 2,60 | **36,898** | **95,94** |  |
| 21,23 | Ինֆորմ | Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5դասի | մ3 | 5,75 | **42,083** | **241,98** |  |
| 21,24 | շուկա | КЦД-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ,14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **29,618** | **266,56** |  |
| 21,25 | շուկա | КЦ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 3,0 | **39,491** | **118,47** |  |
| 21,26 | շուկա | КЦ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **26,327** | **236,94** |  |
| 21,27 | ինֆորմ | КЦП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ , Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում | հատ | 9,0 | **122,989** | **1106,90** |  |
| 21,28 | 7-291 | Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում | տ | 0,064 | **711,944** | **45,56** |  |
| 21,29 | 8-27 | Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ (երկաթբետոն), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարւոմը | մ2 | 53 | **1,106** | **58,60** |  |
| 21,30 | 30-357, կիրառելի | Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | տ/մետաղ | 0,064 | **13,303** | **0,85** |  |
| 21,31 | 6-253 | Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը | մ2 | 13,5 | **0,661** | **8,93** |  |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ հավաքովի ե/բ հորերի*** |  |  |  | **2659,33** | 1,12 |
|  |  | ***Ընդամենը ըստ 21-րդ բաժնի*** |  |  |  | **7231,52** | 3,04 |
|  |  | **Ընդամենը` ըստ 1-21 բաժինների** |  |  |  | **237791,62** | 100,0 |
|  |  | ԱԱՀ 20% |  |  |  | **47558,32** |  |
|  |  | **Ընդամենը` ԱԱՀ-ով** |  |  |  | **285349,939** | 120,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

1. Աշխատանքներն իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան,

2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:

3. Սահմանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ կատարել բոլոր անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումները՝ կազմելով դրանց ակտերը:

4. Կապալառուն պարտավոր է խստորեն հետևել աշխատանքների կատարման ժամանակացույցին:

5․Մասնակիցը պետք է ունենա մանատիպ աշխատանքների համապատասխան ոլորտի լիցենզիա, որը կնքված պայմանագրի հետ պետք է ներկայացնի պատվիրատուին:

**6. Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի:**

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրում:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  Ակունքի համայնքապետարան  Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ.  ՀՎՀՀ 03546083  Բանկը`ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան  Հ/Հ 90010 2575058  Հ/Հ 900102000750  Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

***Հավելված թիվ 2***

***« » 2024թ. կնքված***

***ծածկագրով պայմանագրի***

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >>**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**1-ին և 2-րդ փուլ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների  անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը\*\* | |
| Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | **<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 1-ԻՆ ՓՈՒԼ** | Պայմանագրին կից համաձայնագրի կնքման օրվնից | 300 օր |
| 2 | **<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2-ՐԴ ՓՈՒԼ** | Պայմանագրին կից համաձայնագրի կնքման օրվնից | 300 օր |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | | Համաձայնագրի կնքման օրը | **Ընդհանուրը՝**  **600 օր:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  Ակունքի համայնքապետարան  Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ.  ՀՎՀՀ 03546083  Բանկը`ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան  Հ/Հ 90010 2575058  Հ/Հ 900102000750  Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:*

***Հավելված N 3***

***« » 2024 թ. կնքված***

***ծածկագրով պայմանագրի***

**­­­­­­­­­­­­­­**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
| Չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում\*\* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45261133 | **<< ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ** | **Աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվելու են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հիման վրա՝**  **Համայնքի բյուջեից 35 % և պետական բյուջեից 65 % համամասնությամբ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)** | | | | | | | | | | | | ... % |

*\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:****Պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:***

*\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  Ակունքի համայնքապետարան  Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ. ՀՎՀՀ 03546083  Բանկը`ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան Հ/Հ 90010 2575058  Հ/Հ 900102000750  Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

***Հավելված թիվ 4***

***« » 20 թ. կնքված***

***ծածկագրով պայմանագրի***

|  |  |
| --- | --- |
| **Պայմանագրի կողմ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Պատվիրատու**  Ակունքի համայնքապետարան  Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ. ՀՎՀՀ 03546083  Բանկը`ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան Հ/Հ 90010 2575058  Հ/Հ 900102000750 |

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Կատարված աշխատանքների | | | | | | | |
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

|  |  |
| --- | --- |
| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքը ընդունեց |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

*Հավելված 4.1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -ի (այսուհետ` Պատվիրատու) և -ի

Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20 թ. -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Աշխատանքի | | |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

|  |  |
| --- | --- |
| **Հանձնեց** | **Ընդունեց** |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |

1. *ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցների դեպքում հրապարակվում է դիմում հայտարարության մեջ նշված՝ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղմամբ հրապարակված հայտարարագիրը:* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Եթե հրավերով հայտի ապահովման ներկայացման պահանջ սահմանված չէ, ապա սույն կետը հրավերից հանվում է:* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:*  [↑](#footnote-ref-4)
5. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով:* *Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:* [↑](#footnote-ref-7)