**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/19

### Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենցաղային թափոնների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Պատվիրատուի կողմից սահմանված տեխնիկական բնութագրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության առաջացման հիմքով։

Փոփոխության նկարագրություն

Ծավալը 1,0 – 1,1 մ3

Երկարությունը մմ 1375 +/- 2%

Խորությունը, մմ 1075 +/-2%

Բարձրությունը, մմ 1360 +/-2%

Քաշը, կգ 50-60

Բեռնատարողությունը, կգ ոչ պակաս 440

Գույնը մուգ կանաչ

Անիվների տրամագիծը՝ 200մմ

Կոնտեյների նկարագրությունը

Նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկղը տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիյի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ տրամագծով: Անվադողերը պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Աղբարկղը պետք է լինի կայուն ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթների, ցրտի և տաքի նկատմամբ: Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, իսկ կողքերի մասում աղբատար մեքենայի միջոցով բարձրացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք ամրացված են կաղապարին մետաղական կոնստրուկցիյի միջոցով: Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երուական բռնակներ:

Աղբարկղերը պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացում:

**Անձնագիր, EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներ:**

Բեռնման եղանակը

Հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար

Երաշխիքային ժամկետ

Կենցաղային թափոնների կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար ոչ պակաս քան մեկ տարի:

**Առաջարկվող կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:**

* Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին,
* պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:
* Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:
* Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պատվիրատուի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել տեխնիկական բնութագրով նախատեսված կենցաղային թափոնների մետաղական կոնտեյներները փոխարինել կենցաղային թափոնների պլաստմասե կոնտեյներներով և փոփոխել ձեռքբերվող ապրանքի թվաքանակը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Մուրադյանին։

Հեռախոս՝ 011-514-373։

Էլ. փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

**Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան**