**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**Երևան Գայի անվան 129 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ- բակային կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/Հ*** |  | ***տեխնիկական բնութագիրը*** | ***Չ/Մ*** | ***ընդհանուր գինը*** | ***ընդհանուր քանակը*** | ***կատարման*** | |
| ***Աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն*** | ***Ժամկետը*** |
| ***9*** |  | Բակային կոյուղագծի վերակառուցում,ելքագծերի միացում | ***դրամ*** |  |  | վերակառուցում | Պայմանագիրն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 30-րդ օրացուցային օր |
| **Տեխնիկական առաջադրանք** | | | | | | | |
| 1. Ուսումնասիրել դպրոցի տարածքը,ճշտել վթարային վիճակում գտնվող բակային կոյուղագծի ուղեգիծը և դիտահորերի տեղադիրքերը․ 2. Իրականացնել գեոդեզիական հանույթ 3. Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրել և ստանալ երկարաբանական եզրակացություն 4. Անհրաժեշտության դեպքում փողոցային կոյուղագծին միացման նպատակով տնօրինությունը կդիմի ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ և կստանա միացման տեխնիկական պայման 5. Անկախ տեխնիկական պայմանի առկայությունից,համագործակցել «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ։ 6. Նախատեսել 120± մ կոյուղագծի և թվով 5 ± հատ դիտահորերի վերակառուցում 7. Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել դպրոցից դուրս եկող ելքագծերի փոխարինում 8. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ 9. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն, 10. Նախագիծը ներբեռնել էլեկտրոնային համակարգ և ստանալ հաստատումներ ենթակառուցվածքները սպասարկող ընկերությունների հետ։ 11. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները; 12. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները; 13. Քաղաքաշինական փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում,փորձաքննությունը կպատվիրի պատվիրատուն։ 14. Աշխատանքների վճարումը կիրականացվի դրական փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո։ 15. Ընկերությունը պետք է ունենա ՀՀ տարածքում քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմման՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասի 1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիայի ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) ենթատեսակի ներդիր: | | | | | | | |