**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

 ՀՀ քննչական կոմիտեն, որը գտնվում է Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար աշխատանքային գործիքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀ ՔԿ ՄԱԱՊՁԲ-ԱԳ-24/2**ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |
| --- | --- |
|  | Գնման առարկայի |
| **չափաբաժնի համարը** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **քանակը** | **նախահաշվային գինը**  | **համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| **1** | Տարատեսակ ձեռքի գործիքներ | հատ | 1 | 1 | 25 000 | 25 000 | **Կտրող գործիք (բոլգարկա կարգավորող արագությամբ)** Լարումը՝ պետք է լինի 220-240V-50/60Hz,մուտքի հզորությունը՝ պետք է լինի առնվազն 900 Վտ։Առանց բեռնվածքի արագությունը՝ պետք է լինի 5000-12000 rpm, սկավառակի տրամագիծը՝ պետք է լինի 115-125 մմ Spindle թել:M14, պետք է ունենա 1 հատ օժանդակ բռնակ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
| **2** | Մետաղի շաղափման հաստոցներ | հատ | 1 | 1 | 37 400 | 37 400 | **Շաղափ (պերֆեռատր) հարվածային** Լարումը՝ պետք է լինի 220-240V~50/60Hz,մուտքի հզորությունը՝ պետք է լինի առնվազն 800 Վտ։Առանց ծանրաբեռնվածության արագությունը՝ պետք է լինի 0-1100 rpm։Ազդեցության արագությունը՝ պետք է լինի 0-4000bpm,ազդեցության էներգիան՝ պետք է լինի 2,5Ջ,պետք է լինի հորատման առավելագույն հզորություն.։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
| **3** | Էլեկտրական ակոսիչ(դռել) շաղափ | հատ | 1 | 1 | 40 087 | 40 087 | **Էլեկտրական ակոսիչ (դռել)** Լարումը՝ պետք է լինի 220-240V-50/60Hz,մուտքի հզորությունը՝ պետք է լինի առնվազն 1100Վտ , արագությունը՝ պետք է լինի 0-1200 RMP/ 0-3000 պտույտ/րոպե։ Հորատման առավելագույն հզորությունը՝ պետք է լինի 16 մմ, պետք է ունենա փոփոխական արագության կարգավորում։ Ուղիղ / հակադարձ գործողություն։ Մուրճի գործառույթը՝ պետք է լինի ալյումինե 2 մեխանիկական փոխանցման տուփ,պետք է ունենա խոզանակների 1 լրացուցիչ կոմպլեկտ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
| **4** | Եռակցմանսարքեր  | հատ | 1 | 1 | 162 000 | 162 000 | **Եռակցման սարքեր** **զոդում(սվառկի ապառատ Ցո)** Պետք է ունենա IGBT Inverter տեխնոլոգիա, մուտքային լարում(V):1~220-240։Հաճախականությունը պետք է լինի (HZ): 50/60, ելքային հոսանք (A):15-160։ Աշխատանքային ցիկլ (%)պետք է լինի 160A@30%, LCD էկրան։ Պետք է ունենա առանց բեռնվածքի լարում (V), 75 առավելագույն ելքային հոսանք (A):160, Էլեկտրոդի տրամագիծը (մմ): Պետք է ունենա 1.6-4.0, 1 հատ էլեկտրոդի պահարան, մալուխ, 1 հատ հողային սեղմակով Մալուխ, 1 հատ մետաղական խոզանակով և 1հատ սաղավարտ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
| **5** | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ | հատ | 1 | 1 | 34 000 | 34 000 | **Օդ փչող սարք մարտկոցով**Տերևները մաքրելու համար,որի լարումը` պետք է լինի 20-25 Վ, առանց բեռնվածքի արագությունը՝ պետք է լինի 0-9000/0-18000 rpm։ Օդի առավելագույն ծավալը՝ պետք է լինի 2,7 մ³/րոպե լիցքավորման վոլտը՝ պետք է լինի 220V240V~50/60Hz, պետք է ունենա առնվազն 20V Lithium-Ion 2.0Ah մարտկոցներ։ Պետք է ունենա 1 հատ մարտկոց, 1 հատ արագ լիցքավորիչ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
| **6** | Տարատեսակ ձեռքի գործիքներ | հատ | 1 | 1 | 59 000 | 59 000 | **Կտրող գործիք (բոլգարկա կարգավորող արագությամբ)** Լարումը՝ պետք է լինի 220-240V-50/60Hz,մուտքի հզորությունը՝ պետք է լինի առնվազն 2200 Վտ։Առանց բեռնվածքի արագությունը՝ պետք է լինի 5000-12000 rpm, սկավառակի տրամագիծը՝ պետք է լինի 230 մմ Spindle թել: M14, պետք է ունենա 1 հատ օժանդակ բռնակ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
| **7** | Պտուտակահան | հատ | 1 | 1 | 29 000 | 29 000 | **Պտուտակահան** Լարումը` պետք է լինի 12 Վ,առանց ծանրաբեռնվածության արագությունը՝ պետք է լինի 0-600 rpm։Առավելագույն ոլորող մոմենտը՝ պետք է լինի 20 ՆՄ, չաքի հզորությունը՝ պետք է ունենա 0,8-10 մմ մեծ ոլորող մոմենտներ, կարգավորումները՝ պետք է լինի 15+1։ Լիցքավորման վոլտը՝ պետք է լինի 220V240V-50/60Hz։ Ինտեգրված աշխատանքային լույսը՝ պետք է ունենա 1 հատ 1.5Ah մարտկոց, 2 հատ լիցքավորիչ, 2 հատ Cr-V 65 մմ բիթեր։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
| **8** | Տարատեսակ ձեռքի գործիքներ | հատ | 1 | 1 | 34 000 | 34 000 | **Սղոց էլեկտրական Լոբզիկ** Լարումը` պետք է լինի առնվազն 20 Վ, առանց ծանրաբեռնվածության արագությունը՝ պետք է լինի 2300-2400 rpm։ Պետք է ունենա կտրող հզորություն, փայտը՝ 60-65 մմ, մետաղը՝ 8 մմ, 5 հատ սղոցի շեղբերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
| **9** | Տարատեսակ ձեռքի գործիքներ | հատ | 1 | 1 | 39 000 | 39 000 | **Ուսային հեղուկացրիչ։** **Հեղուկացրիչը պետք է լինի էլեկտրական։** Տարողությունը 10 լիտր պետք է ունենա ճնշման թուլացման փական, Y- ձգան, տեղափոխման համար հարմար ուսադիր։ Ճնշումը 4,5 բար ON/OFF անջատիչով, ունենա կարգավորվող սփրեյ։Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օր: |
|  |
| **Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** | Համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը  |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **15.08.2024թ.** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակցի անվանումը** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **Չափաբաժին Տարատեսակ ձեռքի գործիքներ** |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 20 833.33 | 4 166.67 | 25 000 |
| **Չափաբաժին 2 Մետաղի շաղափման հաստոցներ** |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 31 166.67 | 6 233.33 | 37 400 |
| **Չափաբաժին 3 Էլեկտրական ակոսիչ (դռել) շաղափ** |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 33 405.83 | 6 681.17 | 40 087 |
| **Չափաբաժին 4 Եռակցման սարքեր**  |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 135 000 | 27 000 | 162 000 |
| **Չափաբաժին 5**  | **Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ** |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 28 333.33 | 5 666.67 | 34 000 |
| **Չափաբաժին 6**  | **Տարատեսակ ձեռքի գործիքներ** |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 49 166.67 | 9 833.33 | 59 000 |
| **Չափաբաժին 7**  | **Պտուտակահան** |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 24 166.67 | 4 833.33 | 29 000 |
| **Չափաբաժին 8**  | **Տարատեսակ ձեռքի գործիքներ** |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 28 333.33 | 5 666.67 | 34 000 |
| **Չափաբաժին 9**  | **Տարատեսակ ձեռքի գործիքներ** |
| **1** | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | 32 500 | 6 500 | 39 000 |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը** | **Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Գնային առաջարկ** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **15.08.2024թ.** |
| **Անգործության ժամկետ** |  **Անգործության ժամկետի սկիզբ** |  **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **-** | **-** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 19.08.2024թ.** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **23.08.2024թ.** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | **26.08.2024թ.** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր** |
| 1-9 | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | ՀՀ ՔԿ ՄԱԱՊՁԲ-ԱԳ-24/2 | 26.08.2024թ. | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրվա ընթացքում | - | 459 487 | 459 487 |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան** |
| 1-9 | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ | ՀՀ ք․Երևան, Գ․ Նժդեհի21, Հեռ. 010- 44-99-68 | vlvtender@gmail.com  | 2050022129881001 | 02235463 |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |
|  |
| **Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:****Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝****1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝** **ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.****բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.****2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.****3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.****4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:****Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն** է-nyutatexnikakan@investigative.am  |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  | Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի դ/ պարբերությունը՝ հրավեր է ուղարկվել պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հայտում նշված մասնակցին: |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  |  |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** |  |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Ս. Նազարյան** | **012 515 419** | **gnumner@investigative.am** |

Պատվիրատու` ՀՀ քննչական կոմիտե