**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/22

### Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Պատվիրատուի կողմից սահմանված տեխնիկական բնութագրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության առաջացման հիմքով։

Փոփոխության նկարագրություն

**Չափաբաժին 1**

**Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ ճանապարհային մեքենա**

|  |  |
| --- | --- |
| Արտադրման տարեթիվը | 2019 |
| Բեռնատարողությունը, տ. | ոչ պակաս, քան 14 |
| Թափքի ծավալը, մ3 | ոչ պակաս, քան 9,7-12,5 |
| Հավելյալ սարքավորումը .   * Առջևի ձնագութան առկայություն * Ավազաշաղ սարքավորում առկայություն * Ջրցան լվացող սարքավորում առկայություն * Միջբազային խոզանակ առկայություն |  |
| Ավազաշաղացի թափքի տարողություն, մ3 | 8-10 |
| Ավազի և աղի բաշխման խտությունը, գ/մ2 | 50-500 |
| Աշխատանքային գոտու լայնությունը, առնվազն, մ  Առջևի ձնագութանի թևը | 2,5-3,2 |
| Ջրցան-լվացող սարքավորումը | 4-18 |
| Ավազաշաղ սարքավորումը | 2-10 |
| Միջբազային խոզանակը | 2,0-2,6 |
| Ավազե-կոպիճ նյութերի բաշխման խտությունը, գ/մ2 | 50-500 |
| Բազային ամրաշրջանակի բնապահպանական ստանդարտ | Euro- 5 |
| Քարշակի տեսակ | 6х4 |
| Շարժիչի հզորությունը, ձ/ու | 200-300 |
| Երաշխիքը տարի/կմ | 2 / 75 000 կմ |

Մեքենան նախատեսված է ամբողջ տարին ասֆալտյա և բետոնային մակերեսով քաղաքային ճանապարհների մաքրման համար ( մինուս 20-ից մինչև +40 աստիճանի դեպքում):

Ամռանը ավտոմեքենան կարելի է օգտագործել որպես փողոցների լվացող, ջրող, մաքրող միջոց:

Ձմռանը ավտոմեքենան կարելի է օգտագործել ձյան, սառույցի կամ այլ թափոնների հեռացման համար:

**Չափաբաժին 2**

**Ավլող, մաքրող, փոշեկուլ կոմունալ ճանապարհային մեքենա**

|  |  |
| --- | --- |
| Արտադրման տարեթիվը | 2019 |
| Անիվային ֆորմուլա | 4х2 |
| Բնապահպանական ստանդարտ | Euro- 5 |
| Վառելիքի տեսակը | Դիզել |
| Հավաքած աղբի զանգվածը | ոչ պակաս, քան 5000 կգ |
| Աղբի բունկերի տարողունակությունը | ոչ պակաս, քան 7 մ3 |
| Ջրի բաքի տարողունակությունը | ոչ պակաս, քան 1400 լ. |
| Բունկերի նյութը (մատերիալ) | Մետաղական թիթեղ |
| Ջրի բաքի նյութը (մատերիալ) | Պլաստմաս |
| Քաշող սարքավորումների (всасывающий  узел) քանակը | 1 |
| Մաքրման աշխատանքների լայնությունը | 2,3 -3 մ |
| Քաշող սարքավորման (всасывающее  устройство) աշխատանքի լայնությունը | 600 մմ |
| Սկուտեղանման խոզանակի (лотковая щетка)  տրամագիծը | 650 մմ |
| Ցիլինդրային խոզանակի տրամագիծը | 400 մմ |
| Քաշող սարքավորման (всасывающее  устройство) և սկուտեղանման խոզանակի  աշխատանքային լայնությունը | 1100 մմ |
| Մաքրման աշխատանքների  արդյունավետությունը | ոչ պակաս, քան 95 % |
| Աշխատանքային մասերի փոխանցման  տեսակը | Հիդրավլիկ |
| Երաշխիքը տարի/կմ | 2 / 75 000 կմ |

Վակումային մաքրող ավտոմեքենա՝ նախատեսված քաղաքային ճանապարհների, հրապարակների, ավազի, մանրախճի, տերևների և այլնի մեքենայացված մաքրման համար:

Մաքրումն իրականանում է թափոնների ուղարկմամբ դեպի բունկեր-թափոնների կոնտեյներով:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պատվիրատուի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել տեխնիկական բնութագրի նկարագրությունում կատարել համապատասխան փոփոխություններ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Մուրադյանին։

Հեռախոս՝ 011-514-373։

Էլ. փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

**Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան**