**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

 ՀՀ **«Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ն,**  *որը գտնվում է* ***ք․ Սևան, Նաիրյան 169*** *հասցեում*, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար արյան գազավերլուծիչի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված *ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/13*ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.04.2024թ․-ին կնքված թիվ *ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/13-01* պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** |
| **չափաբաժնի համարը** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **քանակը** | **նախահաշվային գինը**  | **համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |  |  |
| 1 | Արյան գազավերլուծիչ | հատ |  | 1 |  | 2500000 | **Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ**Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրներերը ստուգելու հնարավորություն pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+, Hct , HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa։ Աշխատանքի մեթոդը՝ չոր մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջներ, առանց լվացող դիլուենտի pH, cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+ նշված պարամետրերի համար չափման մեթոդը իոնսելեկտիվ քարթրիջային էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա, pO2 ըստ բարելաված Կլարկի, pCO2 ըստ բարելաված Սեվերինգհաուզի։ Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է ոչ ավել քան 100 մկլ արյուն։ Չափելի պարամետրների որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները պետք է ապահովի․ pH (6,00-8,00), pCO2 (5.0-250.0) , pO2 (5.0-720.0) , cNa+ (50.0-720.0 մմոլ/լ) , cK+(1.0- 12.0մմոլ/լ), cCl− (50.0-200.0մմոլ/լ) , cCa2+ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%); հաշվարկային պարամետրերի չափման տիրույթները հետևյան են cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO3-(0.0-99.9 մմոլ/լ), cHCO3 std (0.0-99.9 մմոլ/լ); cBE(ecf) –(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBE(B) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9 մմոլ/լ); sO2(est) -(0.0-99.9 %); ctCO2(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ ); ctO2(a) -(5.0-40.0 ծավ%); cCa2+(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO2(A-a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG -(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T) -(6.000-8.000); pCO2(T) -(5.0-250.0); pO2(T) -(5.0 -720.0)։ Էկրանը սենսորային գունավոր ոչ պակաս քան 4,3 դույմ հեղուկ բյուրեղային։ Ոչ պակաս քան 2 USB պորտի առկայություն և ոչ պակաս քան 5000 թեսթի հիշողություն։ Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում։ Ներկառուցված տպիչի առկայություն ։ Էլեկտրական հոսանքի բացակայության դեպքում նաև մարտկոցային սնուցման հնարավորություն։Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել ոչ պակաս քան 12 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում ոչ պակաս քան 9 շաբաթ։ Յուրաքնչյուր քննության ժամաանակը ոչ ավել քան 3 րոպե , ամեն թեսթ-քարթրիջը իր մեջ պետք է պարունակի նաև ստուգաչափ (կալիբրատոր)։ Սարքը պետք է լինի նոր, չոգտագործած , առնվազն 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում Որակի հավաստագրեր առնավազն՝ ISO, CE, FDА, IVDR  | **Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ** Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրներերը ստուգելու հնարավորություն pH, pCO2 , pO2 , cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+, Hct , HCO3-, TCO2, BE, bE, HB, O2sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO2, RI, cCa։ Աշխատանքի մեթոդը՝ չոր մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջներ, առանց լվացող դիլուենտի pH, cNa+ , cK+ , cCl− , cCa2+ նշված պարամետրերի համար չափման մեթոդը իոնսելեկտիվ քարթրիջային էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա, pO2 ըստ բարելաված Կլարկի, pCO2 ըստ բարելաված Սեվերինգհաուզի։ Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է ոչ ավել քան 100 մկլ արյուն։ Չափելի պարամետրների որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները պետք է ապահովի․ pH (6,00-8,00), pCO2 (5.0-250.0) , pO2 (5.0-720.0) , cNa+ (50.0-720.0 մմոլ/լ) , cK+(1.0- 12.0մմոլ/լ), cCl− (50.0-200.0մմոլ/լ) , cCa2+ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%); հաշվարկային պարամետրերի չափման տիրույթները հետևյան են cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO3-(0.0-99.9 մմոլ/լ), cHCO3 std (0.0-99.9 մմոլ/լ); cBE(ecf) –(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBE(B) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9 մմոլ/լ); sO2(est) -(0.0-99.9 %); ctCO2(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ ); ctO2(a) -(5.0-40.0 ծավ%); cCa2+(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO2(A-a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG -(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T) -(6.000-8.000); pCO2(T) -(5.0-250.0); pO2(T) -(5.0 -720.0)։ Էկրանը սենսորային գունավոր ոչ պակաս քան 4,3 դույմ հեղուկ բյուրեղային։ Ոչ պակաս քան 2 USB պորտի առկայություն և ոչ պակաս քան 5000 թեսթի հիշողություն։ Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում։ Ներկառուցված տպիչի առկայություն ։ Էլեկտրական հոսանքի բացակայության դեպքում նաև մարտկոցային սնուցման հնարավորություն։Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել ոչ պակաս քան 12 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում ոչ պակաս քան 9 շաբաթ։ Յուրաքնչյուր քննության ժամաանակը ոչ ավել քան 3 րոպե , ամեն թեսթ-քարթրիջը իր մեջ պետք է պարունակի նաև ստուգաչափ (կալիբրատոր)։ Սարքը պետք է լինի նոր, չոգտագործած , առնվազն 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում Որակի հավաստագրեր առնավազն՝ ISO, CE, FDА, IVDR  |
|  |
| **Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** | **ՀՀ կառ. 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազամակերպման» կարգի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն կազմակերպվել է գնանշման հարցում**  |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **12․03.2024թ․** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** |  |
| **…** |  |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակցի անվանումը** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **Չափաբաժին 1** |  |
|  | Մարգֆարմացիա ՍՊԸ | 2500000 | - | 2500000 |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը** | **Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին** | **Գնային առաջարկ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Այլ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **20․03․2024թ․** |
| **Անգործության ժամկետ** |  **Անգործության ժամկետի սկիզբ** |  **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **-** | **-** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 03․04․2024թ․**  |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **03․04․2024թ․** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | **05․04․2024թ․** |
|  |
| **Չափա-բաժնի համարը** |  | **Պայմանագրի** |
| **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր** |
| 1 | Մարգֆարմացիա ՍՊԸ | ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ24/13-01 | 03․04․2024թ․ | 01․05․2024թ․ | - | - | 2500000 |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | ՀՎՀՀ |
| 1 | «Մարգֆարմացիա»ՍՊԸ | ք.Երևան Կոմիտաս 65/141շ | tenders@margpharma.com095246449, 010246449 | - | 00842845 |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:****Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝****1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝** **ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.****բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.****2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.****3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.****4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:****Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է** **hematology19@mail.ru** **:** |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  | [**www.armeps.am**](http://www.armeps.am) **,** [**www.procurement.am**](http://www.procurement.am) |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  | **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել** |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | **Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:** |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Մարիամ Պողոսյան Սարգսի** | **+37494664454** | sevan.hospital.gnumner1@mail.ru |